
****

**Spis treści:**

# Stosowane pojęcia i definicje………………………….………………………..…3

# Zasady ogólne…………………………………………….………………………….6

# Pracownicy………………………….………………………..…………………...…15

# Zasady ruchu drogowego osób i pojazdów……………………………………17

# Sprzęt wprowadzany na teren ArcelorMittal Poland S.A…………………….20

# Prace szczególnie niebezpieczne………………………………………………..21

# Podnoszenie Wysokiego Ryzyka………………………………………………...27

# Zagadnienia pożarowe oraz zakład dużego ryzyka……………………….…..31

# Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy………………………………………..38

# Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi ArcelorMittal Poland S.A……….…39

# Ochrona środowiska………………………………………………………………..39

# Kontrole w miejscu wykonywania prac………………………………………….40

# Kary umowne…………………………………………………………………………40

1. **Działania na rzecz usunięcia naruszeń…………..……………...…………….…41**

# Zaświadczenie………………………………………………………………………..42

**Spis załączników:**

1. Wzór Paszportu dla osób pracujących dla ArcelorMittal Poland S.A.
2. Broszura dla Wykonawców.
3. Wzór Karta Oceny Ryzyka HIRA.
4. Plan podnoszenia wysokiego ryzyka dla urządzeń dźwignicowych.
5. Upoważnienie dla pracowników firm zewnętrznych.
6. Broszura Standardy FPS.
7. Alert BHP\_Wstępna informacja o wypadku .
8. Wzór Zgłoszenia zdarzenia/zagrożenia potencjalnie wypadkowego.
9. Katalog kar
10. Tabela konsekwencji

# 1. Stosowane pojęcia i definicje

**1.1. „Księga Bezpieczeństwa dla Wykonawców” lub „Księga”:** dokument będący załącznikiem do Umowy, stanowiący zbiór podstawowych zasad, których Wykonawca pracujący dla ArcelorMittal Poland S.A. jest zobowiązany przestrzegać. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku stosowania się do przepisów Prawa oraz innych dokumentów i wytycznych.

**1.2. „Paszport”** –wystawiany przez Spółkę wewnętrzny dokument poświadczający, że osoba legitymująca się tym dokumentem:

* 1. posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywanej pracy lub czynności,
  2. posiada wszelkie kwalifikacje, które mogą być wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej pracy lub czynności,
  3. ukończył test sprawdzający wiedzę z podstawowych zasad BHP w ArcelorMittal Poland S.A. z wynikiem pozytywnym.
  4. pracuje na rzecz danego Wykonawcy.

Wydanie przez Spółkę oraz posiadanie Paszportu jest podstawą do wydania przepustki uprawniającej do wejścia na Teren ArcelorMittal Poland S.A i wykonywania prac przez osobę legitymującą się Paszportem. Paszport jest ważny tylko razem z dokumentem ze zdjęciem. Osoba, której Paszport wydano winna go posiadać każdorazowo przy sobie i okazywać go na żądanie pracowników Spółki. Wzór Paszportu stanowi Załącznik nr 1.

**1.3. „Teren ArcelorMittal Poland S.A lub Teren Spółki”** – nieruchomości, do których ArcelorMittal Poland S.A. posiada tytuł prawny lub faktycznie je zajmuje i na których prowadzi jakąkolwiek swoją działalność, w szczególności obszary i tereny wydzielone ogrodzeniem (w tym m.in. konstrukcje naziemne, nadziemne i podziemne, drogi i place, budynki, hale magazynowe i produkcyjne, bocznice kolejowe i place załadunku samochodów).

**1.4. „Praca” lub „Praca na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.”:** remont, modernizacja, konserwacja, rozbiórka, inwestycja, załadunek i rozładunek a także inne usługi/czynności i prace wykonywane przez Wykonawcę na podstawie „Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.” Odpowiednio stosuje się to również do usług/czynności i prac wykonywanych przez Podwykonawców.

*1.5.* „Wykonawca”:realizujący Umowę o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. - kontrahent, dostawca usług i towarów, wykonawca dzieła, prac konstrukcyjnych, montażowych, rozbiórkowych, oraz innych podobnych usług i czynności działający na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. Postanowienia Księgi dotyczące Wykonawcy stosuje się do Podwykonawcy jak również do wszystkich Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy, chyba że Księga wyraźnie stanowi inaczej.

**1.6. „Podwykonawca”:** podmiot, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., w szczególności: kontrahent, dostawca usług, wykonawca prac konstrukcyjnych, montażowych, rozbiórkowych.

**1.8. „Pracownik Wykonawcy”:** osoba fizyczna, którą Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.,, w tym pracownik w rozumieniu przepisów prawa pracy a także osoba zatrudniona (zaangażowana) u Wykonawcy na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. Przez Pracownika rozumie się też osobę fizyczną, zatrudnioną (zaangażowaną) przez jakikolwiek inny podmiot, a z której to osoby fizycznej Wykonawca korzysta na podstawie umowy z tym innym podmiotem (w szczególności pracownicy tymczasowi).

**1.9**. „**Pracownik Podwykonawcy**”: osoba fizyczna zatrudniona (zaangażowana) na jakiejkolwiek podstawie prawnej przez Podwykonawcę, a która to osoba fizyczna wykonuje te prace/czynności lub usługi na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. W przypadku gdy w Umowie lub Księdze mowa jest o obowiązkach Wykonawcy w stosunku do Pracowników Wykonawcy, te same obowiązki dotyczą Pracowników Podwykonawcy, chyba że Umowa lub Księga stanowią inaczej.

**1.10. „Pracownik”:** Pracownik Wykonawcy oraz Pracownik Podwykonawcy łącznie.

**1.11. „Przepisy i Zasady BHP”:** regulacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ustanowione w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, regulacjach wewnętrznych Spółki oraz w niniejszej Umowie. które mogą być dodatkowo konkretyzowane i uzupełniane przez Biuro BHP ArcelorMittal Poland S.A. Przepisy i Zasady BHP mogą podlegać zmianom.

**1.12. „Umowa” lub „Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy”:** Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy wraz z wszelkimi załącznikami, w tym Księgą Bezpieczeństwa dla Wykonawców, oraz załącznikami do Księgi.

**1.13. „Umowa o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.” :** umowa pomiędzy ArcelorMittal Poland S.A. oraz Wykonawcą, (zawarta w formie pisemnej lub poprzez przesłanie dokumentów przez strony faksem lub elektronicznie lub też w inny sposób), mocą której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.

1.14.„Standardy FPS”: standardy zapobiegania wypadkom śmiertelnym: ST001 „Izolacja”, ST002 „Przestrzenie ograniczone”, ST003 „Prace na wysokości”, ST004 „Bezpieczeństwo kolejowe”, ST005 „Audyty w zakładach”, ST006 „Pojazdy i prowadzenie”, ST007 „Urządzenia dźwignicowe i operacje podnoszenia”, ST008 „Wykonawcy”, ST009 „Alarmowanie”, ST010 „Wskaźniki bezpieczeństwa”, ST011 „Dochodzenie w sprawie incydentu”, ST012 „Prace w strefach gazowo niebezpiecznych”, ST013 „Reagowanie na awarie”, ST014 „HIRA”

1.15.„Osoby Nadzorujące sprawy BHP ze strony Wykonawcy”:pracownik Wykonawcy wyznaczony do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem Przepisów i Zasad BHP, przepisów ppoż. i przepisów ochrony środowiska w trakcie wykonywania Prac na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. Osoby nadzorujące są wyznaczane oddzielnie do realizacji poszczególnych prac. Osoba nadzorująca powinna zostać imiennie wskazana w Umowie o Wykonaniu Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. lub w przypadku zawarcia Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. w formie innej niż pisemna lub przy realizacji jednostkowych zamówień wynikających z takiej umowy - w odrębnym dokumencie na etapie dopuszczenia Wykonawcy do Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.. Osobą nadzorująca może być również kierownik robót. Wyznaczenie Osoby Nadzorującej sprawy BHP ze strony Wykonawcy nie zwalnia poszczególnych Wykonawców i Podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zatrudnionym pracownikom.

**1.16. „Osoby odpowiedzialne po stronie ArcelorMittal Poland S.A.*”***

* Koordynator BHP**:** pracownik ArcelorMittal Poland S.A. sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na danym Terenie.
* Przedstawiciel ArcelorMittal Poland S.A. (np. Kierownik Remontu, Kierownik Inwestycji, itp*.):* pracownik ArcelorMittal Poland S.A. upoważniony do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą prac określonych do realizacji w zawartej Umowie o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., zezwalający na rozpoczęcie tych prac przez Wykonawcę i uczestniczący w odbiorze prac.
* **Biuro BHP:** komórka organizacyjna ArcelorMittal Poland S.A., odpowiedzialna w szczególności za sprawy BHP,

**1.17. „HIRA**”: Identyfikacja zagrożeń występujących lub mogących wystąpić oraz ocena ryzyka

zawodowego dla prac wykonywanych lub przewidywanych do wykonania.

**1.18. „Protokół uzgodnień”:** dokument podpisywany przez przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. i Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Prac na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. Protokół uzgodnień stanowi załącznik do obowiązującej instrukcji realizacji zadań w obszarze utrzymania ruchu w ArcelorMittal Poland S.A.

**1.19. „Upoważnienie dla pracowników firm zewnętrznych”:** wewnętrzny dokument ArcelorMittal Poland S.A. poświadczający, że osoba legitymująca się tym dokumentem posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny do obsługi/konserwacji urządzeń dźwignicowych. Wszystkie posiadane uprawnienia UDT, TDT powinny być wpisane na „Upoważnieniu...”. Dokument powinien być wypisany czytelnie i zatwierdzony przez przełożonego pracownika firmy zewnętrznej. Pracownik firmy zewnętrznej winien nosić „Upoważnienie...” w widocznym miejscu (Załącznik nr 5).

**1.20. „Obserwator bhp”** : pracownik wyznaczony do prowadzenia obserwacji i nadzoru nad pracami pod względem bezpieczeństwa i działań interwencyjnych w celu eliminowania ryzyka lub zagrożenia wypadkowego.

# 2. Zasady ogólne

Celem ArcelorMittal Poland S.A. jest eliminacja zdarzeń mogących doprowadzić do wypadków oraz chorób zawodowych zgodnie z przyjętą Polityką ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie BHP.

Do osiągnięcia tego celu podstawową sprawą jest współpraca wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie i na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. (tj. pracowników własnych, Pracowników Wykonawców, Podwykonawców, pracowników firm świadczących usługi pracownicze i pracowników tymczasowych).

Zadaniem niniejszej Księgi jest określenie minimalnych wymagań jakie muszą spełnić pracownicy, aby osiągnąć cel ArcelorMittal Poland S.A.

Wykonawcy są w pełni odpowiedzialni za swoich pracowników. Są oni również odpowiedzialni za pracowników swoich Podwykonawców i za pracowników zatrudnionych tymczasowo, którzy muszą wykazywać się znajomością zrozumieniem przepisów i zasad oraz postępowaniem zgodnie z niniejszą Księgą.

Zabronione jest zatrudnianie pracowników bez spełnienia wymogów prawnych   
w zakresie prawa pracy.

**Zabronione jest zatrudnienie na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracownika ArcelorMittal Poland S.A. przez firmę zewnętrzną w tym Wykonawcę i Podwykonawcę w celu wykonywania prac na terenie ArcelorMittal Poland S.A. lub na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. W przypadku ujawnienia takiego zatrudnienia podmiot zatrudniający ponosi wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność określoną niniejszą umową oraz jest zobowiązany do zwrotu ArcelorMittal Poland S.A. wszelkich kosztów, opłat i kar (w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), które zostały nałożone przez organy państwowe w związku z ujawnieniem takiego zatrudnienia.**

Wykonawcy w przypadku zatrudnienia osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą zobowiązani są zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy i wykonywania zamówionych zadań, jak również zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie pracy lub procesie realizacji Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., Wykonawcy są obowiązani zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.

W szczególności Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w toku realizacji zadania.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników   
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237¹¹ § 2 kodeksu pracy.

Wykonawcy zobowiązani są chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności Wykonawcy są zobowiązani:

**1)** organizować pracę i realizację zadań w sposób zapewniający bezpieczne   
i higieniczne warunki ich wykonywania,

**2)** zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

**3)** reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy lub realizacji zadań,

**4)** zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

**5)** uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

**6)** zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

**7)** zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

**8)** przed przystąpieniem do Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. składać w ArcelorMittal Poland S.A. listę osób, które będą zatrudnione przy wykonaniu umowy, z zapewnieniem, że przeszły wymagane szkolenia w zakresie BHP (wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe – dotyczy szkoleń wykonanych przez pracodawcę wobec swojego pracownika). Listę należy uaktualniać. Przed przystąpieniem do prac zapewnić tym osobom przepustkę wejściową upoważniającą do wstępu na teren ArcelorMittal Poland S.A. (zgodnie z Księgą Bezpieczeństwa dla Wykonawców).

Wykonawcy oraz pracownicy nadzorujący pracowników są zobowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawcy są zobowiązani określić swoje własne zasady i przepisy BHP oraz zapewnić ich przestrzeganie w ramach swoich firm. Wymagania niniejszej Księgi muszą zostać spełnione przez Wykonawców. Na polecenie ArcelorMittal Poland S.A. Wykonawcy muszą poddawać się audytom sprawdzającym.

Podczas wykonywanej pracy nie wolno narażać siebie ani innych pracowników na urazy oraz uszkodzenia mienia ArcelorMittal Poland S.A.

Pracownicy Wykonawców są zobowiązani do niezwłocznego informowania swoich przełożonych i przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. o stwierdzonych wypadkach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i zagrożeniach dla środowiska, jak i zagrożeniach dla majątku, a Wykonawcy są zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A.

ArcelorMittal Poland S.A. w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac, usunięcia pracowników Wykonawcy z terenu ArcelorMittal Poland S.A., nałożenia kar regulaminowych lub umownych, a w ostateczności rozwiązania Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. oraz wyegzekwowania odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę.

Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, dotyczących energii/optymalnego wykorzystania energii a także przepisów o ochronie ludzi i majątku oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, obowiązujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A

**2.1. Kwalifikacje wykonawców**

Przed wyborem firmy do prac na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Wykonawcy muszą przejść proces wstępnej kwalifikacji. Kwalifikacja ta obejmuje ocenę poziomu technicznego Wykonawcy w zakresie wymogów BHP.

ArcelorMittal Poland S.A. nie rzadziej niż raz w roku dokonuje oceny Wykonawców   
w zakresie realizacji Księgi, zgodnie z przyjętą procedurą wewnętrzną.

ArcelorMittal Poland S.A. zastrzega sobie prawo zlecenia zewnętrznemu audytorowi prowadzenia u Wykonawcy audytu. Celem audytu jest zweryfikowanie rzetelności informacji przekazanych przez Wykonawcę, dotyczących organizacji pracy i przestrzegania Przepisów i Zasad BHP. Audyt może odbywać się na terenie (siedzibie/zakładzie/lokalu) na którym Wykonawca prowadzi swoją działalność. O takim audycie Wykonawca będzie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

**2.2. Wybór wykonawcy**

Dokumenty przetargowe Wykonawcy muszą zawierać działania z zakresu BHP, które ujmują wszelkie zagrożenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz sposób eliminowania ich. Jednym z kryteriów oceny Wykonawcy w przetargu będzie ocena planu BHP.

**2.3. Podwykonawstwo**

Wykonawca zatrudniając Podwykonawcę lub planujący zatrudnić Podwykonawcę jest zobowiązany uzyskać zgodę ze strony ArcelorMittal Poland S.A. Każdy Podwykonawca musi przejść ten sam proces wstępnej kwalifikacji i selekcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania swoich Podwykonawców ze wszelkimi zasadami i przepisami dotyczącymi bhp i ochrony środowiska a także innymi określonymi w zasadach ogólnych niniejszej Księgi. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania swoich Podwykonawców ze wszystkimi ustaleniami oraz wymogami dotyczącymi realizacji konkretnej Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów i zasad bhp, ochrony środowiska, a także uregulowań wewnętrznych ArcelorMittal Poland S.A. w powyższych zakresach, zarówno przez Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy, jak i swoich Podwykonawców.

**2.4. Kategorie Wykonawców:**

* **Kategorię oznaczoną jako A:** stanowi Wykonawca, któremu przekazany zostaje teren należący do ArcelorMittal Poland S.A. celem prowadzenia prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane., (np. Inwestycje „Pod klucz”);
* **Kategorię oznaczoną jako B:** stanowi Wykonawca, któremu zakres prac na terenie ArcelorMittal Poland S.A. ustala ArcelorMittal Poland S.A. i dopuszcza do pracy, a praca ma być wykonywana w okresie ponad 30 dni (w tym Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. zawierane na okres 1 roku - tzw. Umowy roczne)
* **Kategorię oznaczoną jako C:** stanowi Wykonawca, który zakres prac będzie realizował na terenie ArcelorMittal Poland S.A., a praca ma być wykonywana w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy udziale pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
* **Kategorię oznaczona jako D:** stanowią Wykonawcy wykonujący prace poza obszarem produkcyjnym ArcelorMittal Poland S.A. w okresie nie dłuższym niż 1 dzień,(w tym serwisy sprzętu komputerowego itp.) oraz Wykonawcy wykonujący Transport (kierowcy) jak i osoby zaproszone przez Wykonawców (Goście)

**2.5. Obowiązki Wykonawców należących do kategorii A, B i C:**

Obowiązkiem Wykonawców należących do kategorii A, B i C jest zapoznanie wszystkich Pracowników Wykonawcy oraz Pracowników Podwykonawców, za pisemnym potwierdzeniem z wymaganiami zawartymi w Księdze.

W przypadku wyboru Wykonawców należących do kategorii:

* **A:** preferowane są firmy posiadające certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001 i/lub ISO/TS 16949, system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN-N 18001 i/lub OHSAS 18001, system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz system zarządzania energią wg ISO 50001;
* **B:** preferowane są firmy posiadające wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001 i/lub ISO/TS 16949, system zarządzania bezpieczeństwem pracy wg PN-N 18001 i/lub OHSAS 18001, system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz system zarządzania energią wg ISO 50001;System nie musi być certyfikowany;
* **C:** preferowane są firmy posiadające wdrożone podstawowe procedury dot. bezpieczeństwa (m.in. ocenę ryzyka, reagowanie na awarie i wypadki przy pracy).

W stosunku do firm posiadających system SCC (Certyfikat Bezpieczeństwa dla Wykonawców – Safety Certificate Contactors) lub certyfikat ArcelorMittal Poland S.A. dokonuje się indywidualnych uzgodnień w zakresie obowiązków wynikających z Księgi. Uzgodnień w imieniu ArcelorMittal Poland S.A. dokonuje Dyrektor BHP

**2.6. Inne obowiązki Wykonawcy:**

* Po otrzymaniu informacji o zleceniu (zamówieniu) Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) zalogować się do „strefy wykonawców” w **poland.arcelormittal.com”** w celu zapisania się na test sprawdzający**.**
* każdy Pracownik Wykonawcy przed rozpoczęciem prac musi zdać test sprawdzający wiedzę z podstawowych zasad BHP ArcelorMittal Poland S.A. Test może odbywać się po przeszkoleniu przez Wykonawcę Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawców. Szkolenie może być przeprowadzone przez Biuro BHP lub przez Wykonawcę. W takim przypadku należy je przeprowadzić na podstawie materiałów umieszczonych na stronie poland.arcelormittal.com w zakładce „strefa wykonawcy” będzie uruchomiona aplikacja, na której po zarejestrowaniu Wykonawca otrzyma materiały szkoleniowe Przygotowanego Pracownika Wykonawcy i Pracownika Podwykonawcy Wykonawca będzie zobowiązany zapisać na egzamin, który będzie odbywał się w Biurze BHP ArcelorMittal Poland S.A.. Pozytywny wynik testu zostanie potwierdzony przez Biuro BHP ArcelorMittal Poland S.A. Negatywny wynik testu będzie równoznaczny z brakiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie Prac na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. przez danego Pracownika Wykonawcy lub Pracownika Podwykonawcy.
* każdy Pracownik Wykonawcy, który nie odbył szkolenia o którym mowa wyżej, przed wejściem na Teren ArcelorMittal Poland S.A. musi zostać zapoznany z podstawowymi zagrożeniami z ulotek informacyjnych. Może wejść tylko pod nadzorem pracownika ArcelorMittal S.A.,
* Pracownik Wykonawcy ma obowiązek zgłosić do koordynatora BHP lub kierownika remontu wprowadzany na teren ArcelorMittal Poland S.A. sprzęt „poddozorowy”, którego szczegóły zostaną określone w Protokole uzgodnień,
* pracownicy firm transportowych (kierowcy) muszą posiadać swoje obuwie ochronne z podnoskiem, kask (hełm) z zapięciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne, ochronniki słuchu oraz kamizelkę odblaskową,
* każdy Pracownik Wykonawcy i Pracownik Podwykonawcy musi szczegółowego zapoznać się z instrukcjami i otrzymanymi poleceniami oraz je przestrzegać, potwierdzić pisemnie zrozumienie,

Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

* przeprowadzić szkolenie Pracowników Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w Pracach na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. ze znajomości przepisów wewnętrznych obowiązujących w ArcelorMittal Poland S.A., mających zastosowanie podczas prowadzonych prac,
* przygotować do kontroli przez przedstawicieli AMP sprzęt, narzędzia, środki niebezpieczne i środki ochrony osobistej oraz sporządzić wykaz z potwierdzeniem, że wszystkie narzędzia, które mają zostać użyte, są we właściwym stanie technicznym,
* wyznaczyć w dzienniku robót osobę odpowiedzialną za stały, rzeczywisty nadzór nad Pracownikami Wykonawcy i Pracownikami Podwykonawcy uczestniczącymi w Pracach na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. oraz osobę odpowiedzialną za kontrolę pojazdów i dostępu,
* brać udział w przekazaniu (urządzenia, obiektu) prac do wykonania i w odbiorze,
* stosować maszyny i urządzenia elektroenergetyczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących przepisach dotyczących budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
* brać udział w naradach dotyczących Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.
* ogrodzić miejsce wykonywania Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami,
* zabezpieczyć powierzone mu materiały przed zniszczeniem i kradzieżą,
* przestrzegać Przepisów i Zasad BHP i p.poż. oraz porządku w rejonie wykonywanych prac,
* opracować wspólnie z przedstawicielem AMP Kartę Oceny Ryzyka HIRA (Załącznik nr 3) wraz z określeniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, która uwzględni zagrożenia wynikające z sąsiednich instalacji, maszyn i urządzeń, z prac do wykonania, z możliwych zakłóceń w przypadku wykonywania Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. w jednym czasie i obszarze przez więcej niż jednego Wykonawcę lub Podwykonawcę.
* przeprowadzić szkolenia Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy w zakresie występujących zagrożeń oraz sposobu postępowania na okoliczność wystąpienia sytuacji awaryjnych (fakt przeszkolenia należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy/Robót), ze szczegółowym wskazaniem zagadnień szkolenia oraz bezpiecznego zachowania i wykonywania prac w stosunku do sąsiednich instalacji,
* uzyskiwać zezwolenia o dopuszczeniu do Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. zgodnie z ustaleniami,
* szczegółowo rozliczać się z materiałów pobranych od przedstawiciela AMP po zakończeniu Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.,
* przestrzegać przepisów ochrony środowiska, a w szczególności posiadać pozwolenie na wytwarzanie i sposób postępowania z odpadami,
* posiadać przez zatrudnianych Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy ważnych zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania prac. Przy zatrudnianiu Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w dzienniku robót podając nazwę firmy Podwykonawcy, imiona i nazwiska Pracowników Podwykonawcy oraz wyznaczonego koordynatora prac.
* zapewnić Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy, którzy będą posiadać aktualne szkolenia, badania lekarskie, uprawnienia adekwatne do czynności wykonywanych w ramach czynności które będą wykonywać oraz będą posiadać Paszporty. Dokumenty potwierdzające zapisy w Paszporcie muszą być przedstawiane niezwłocznie do weryfikacji i kontroli na żądanie przedstawiciela AMP,
* prawidłowo i starannie dokonywać wpisów w dokumentacji wykonywanych Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. (w szczególności: Dzienniku budowy, Dzienniku robót, pisemnych poleceń wykonania prac i innych wymaganych dla danej Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. dokumentów) z podaniem dat dokonywanych wpisów i czytelnym podpisem,
* zapewnić stały, rzeczywisty nadzór nad Pracownikami Wykonawcy i Pracownikami Podwykonawcy w miejscu wykonywania Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.

przez wyznaczoną pisemnie osobę z imienia i nazwiska. Stały, rzeczywisty nadzór oznacza obecność i kontakt z Pracownikami Wykonawcy i Pracownikami Podwykonawcy wyznaczonego Pracownika Wykonawcy w miejscu wykonywania prac przez cały czas jej trwania

* zapewnić przeprowadzanie kontroli przestrzegania Przepisów i Zasad BHP przez dozór Wykonawcy zakończonych wpisem do Dziennika budowy/robót w trakcie trwania prac i po jej zakończeniu.
* zapewnić stały, rzeczywistego nadzoru służby BHP (spełniający wymagania zawarte w odpowiednich przepisach),  we własnym zakresie i na jego koszt w poniższych sytuacjach:
  + gdy wykonuje prace w części lub całości inwestycji - tak zakwalifikowanej przez ArcelorMittal Poland (stały codzienny nadzór),
  + gdy wykonuje prace szczególnie niebezpieczne (zasady nadzoru uzgodnione w Protokole uzgodnień, przed rozpoczęciem prac), zawsze podczas prac wyburzeniowych
  + gdy pracownik Biura BHP ArcelorMittal Poland nakaże stały nadzór.

**Szczegółowe zasady nadzoru i wszelkie zmiany od powyższych uzgodnień mają zostać zawarte w Protokole uzgodnień.**

* prawidłowo dokumentować zdawany złom,
* opracować i przekazać kierownikowi remontu wykaz powstałych odpadów,

po zakończeniu prac uprzątnąć i doprowadzić do pierwotnego stanu teren po zakończeniu prac.

**2.7. Dopuszczenie do realizacji Prac**

Przed rozpoczęciem Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. należy zapoznać Pracowników Wykonawcy z obowiązującymi dokumentami na danym terenie tj.

* Wymogami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w ArcelorMittal Poland S.A. dotyczącymi obszaru realizacji Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.
* „Listą znaczących aspektów środowiskowych”,
* „Wykazem miejsc potencjalnych awarii”,
* „Kartą sterowania operacyjnego znaczącym wykorzystaniem energii”,
* „Kartą sterowania operacyjnego znaczącymi zagrożeniami”,
* Unormowaniami a także wymogami standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym obowiązującymi w ArcelorMittal Poland S.A. związanymi z miejscem i specyfiką prowadzonych prac.

Przed realizacją zadania określonego w stosownej umowie lub zamówieniu Koordynator BHP zobowiązany jest przeprowadzić spotkanie z udziałem Wykonawcy w celu omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i organizacji pracy. Ze spotkania takiego musi zostać sporządzony Protokół uzgodnień.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji, która mogłaby mieć wpływ na warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązkiem ArcelorMittal Poland S.A. i Wykonawcy jest odbycie nowego spotkania poświęconego dostosowaniu poprzednio ustalonego planu działań BHP do zagrożeń.

Przed rozpoczęciem Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., przedstawiciel AMP powołany przez kierownika komórki organizacyjnej ArcelorMittal Poland, wspólnie z Wykonawcą dokonują oceny ryzyka zawodowego (Załącznik nr 3 do niniejszej Księgi - Karta Oceny Ryzyka HIRA) jakie może wystąpić podczas lub w związku z wykonywaniem Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. ze szczególnym uwzględnieniem:

* stref gazowo niebezpiecznych,
* promieniowania jonizującego,
* stosowanej technologii w miejscu realizacji prac, środków zapobiegawczych i ochronnych oraz szczegółowych instrukcji BHP,
* stref zagrożenia wybuchem,
* zagrożeń technologicznych (procesy produkcyjne, maszyny, urządzenia),
* zasad bezpiecznego poruszania się (np. dojście do stanowisk pracy),
* zasad alarmowania, ewakuacji.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego ma być opracowywana wspólnie, w miejscu wykonywania prac.

Spotkania dotyczące organizacji bezpieczeństwa pracy muszą odbywać się okresowo,   
a bezwzględnie zawsze w przypadku zmian mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A jest:

* posiadanie przez Wykonawcę dokumentów zgodnie z obowiązującymi   
  w ArcelorMittal Poland S.A. zasadami określającymi zadania i obowiązki Wykonawcy,
* opracowanie i posiadanie Planu BHP określającego sposób i kolejność wykonywania prac.
* posiadanie wypełnionego i podpisanego Protokołu uzgodnień, który winien zostać dostarczony do Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A. najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem Prac,
* posiadanie przez Wykonawcę Karty Oceny Ryzyka HIRA (wzór Załącznik nr 3) sporządzonej i zatwierdzonej wspólnie przez kierownika robót wraz z przedstawicielem AMP dla zagrożeń występujących w miejscu wykonywania prac lub w związku z wykonywanymi pracami,
* posiadania dokumentów potwierdzających zapoznania Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy z wyżej wymienionymi dokumentami ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka dla prowadzonych prac,
* posiadania dokumentów potwierdzających zapoznania Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy z unormowaniami a także wymogami standardów zapobiegania wypadkom śmiertelnym obowiązującymi w ArcelorMittal Poland S.A. związanymi z miejscem i specyfiką prowadzonych prac.
* zapewnienie Pracownikom Wykonawcy odzieży roboczej (z logo firmy) i ochronnej, obuwia ochronnego z podnoskiem i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne, kask z zapięciem trzy lub czteropunktowym itp.) oraz kamizelki odblaskowej.

Każdy Pracownik Wykonawcy przebywający na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. musi używać kamizelki odblaskowej. Jeżeli ubranie robocze/ochronne posiada odpowiednio duże, widoczne elementy odblaskowe pracownicy Wykonawcy zwolnieni są z obowiązku stosowania kamizelki odblaskowej.

Zabrania się stosowania kolorystyki ubrań obowiązujących w ArcelorMittal Poland S.A.. Ubrania mają jednoznacznie odróżniać pracowników wykonawcy od pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz mają posiadać logo firmy.

W warunkach szczególnych tj. usuwanie awarii, przeciwdziałanie katastrofie itd. Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania w/w dokumentacji przed rozpoczęciem Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. Wyjątkiem jest posiadanie opracowanej Karty Oceny Ryzyka HIRA (wzór Załącznik nr 3). Wymaganą dokumentację należy uzupełnić w terminie do 48 godzin od chwili rozpoczęcia Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. W przypadku zaistnienia awarii lub wypadku w trakcie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A, należy wdrożyć tryb kontynuacji pod szczególnym nadzorem. Tryb ten dopuszczalny jest tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób lub utraty mienia znacznej wartości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dyrektor Zakładu wyznacza osobę nadzorującą (koordynującą), kontynuację prac Wykonawcy, po wcześniejszym opracowaniu HIRA (przez powołany zespół) wskazującej warunki bezpiecznego dokończenia tej pracy.

Dokumentację, o której mowa powyżej należy sporządzać minimum w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet posiada Wykonawca w miejscu wykonywania Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A i jest ona dostępna na żądanie służb kontroli wewnętrznej jak i zewnętrznej. Drugi komplet dokumentów przechowuje przedstawiciel AMP.

**Wykonawca nie dopuści do pracy swoich pracowników bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz bez kłódek LOTO wymaganych w przypadku konieczności izolowania niebezpiecznej energii.**

**Kłódki LOTO w kolorze czarnym dla Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy zapewnia ArcelorMittal Poland S.A.**

Podczas prac Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego ich prowadzenia mając na uwadze działalność innych Wykonawców, a także pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

W przypadku przerwania prac przez pracownika ArcelorMittal Poland S.A., wznowienie ich następuje wyłącznie na podstawie ponownego dopuszczenia do realizacji zadania przez Przedstawiciela ArcelorMittal Poland S.A. po konsultacji z osobą, która wstrzymała prace.

Wykonawca wykonujący prace w strefie zagrożonej wybuchem zobowiązany jest zapewnić pracownikom odzież antyelektrostatyczną. W strefie zagrożonej wybuchem obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektrycznych i narzędzi innych niż w wykonaniu „Ex” odpowiednim dla danej strefy.

Stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, drabiny, rusztowania itp. muszą odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla innych pracowników. Butle gazowe muszą być przechowywane tylko w miejscach odpowiednio dostosowanych i opisanych w uzgodnieniu z Przedstawicielem ArcelorMittal Poland S.A.

Pracownicy Wykonawcy nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie ArcelorMittal Poland SA. Każdorazowe „wejście” lub „wyjście” z obszaru prowadzonych prac należy zgłaszać kierownikowi robót/remontu lub innemu pracownikowi wyznaczonemu przez ArcelorMittal Poland S.A. (np.: dyspozytorowi).

Wykonawca wykonujący prace w strefach zagrożenia wybuchem przed rozpoczęciem prac zapoznają swoich pracowników z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z oceny ryzyka dla przestrzeni zagrożonych wybuchem.

Zapoznanie musi być udokumentowane, a praca w strefie zagrożenia wybuchem musi być ciągle dozorowana przez osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy.

Na terenie hal produkcyjnych oraz terenach składowania (oznakowane strefy) ArcelorMittal Poland S.A. obowiązuje nakaz noszenia obuwia ochronnego z podnoskiem, okularów przeciwpyłowych, hełmów (kasków) ochronnych z zapięciem trzy lub czteropunktowym, ubrań ochronnych z elementami odblaskowymi lub kamizelki odblaskowej oraz innego sprzętu zgodnie ze stosowanymi oznaczeniami.

**2.8.** **Zasady wynajmowania innych firm przez Wykonawcę**

Zatrudnienie przez Wykonawcę innych firm jako własnych Podwykonawców do realizacji Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A musi:

* być uzgodnione z Biurem Zakupów
* zapewnić wykonanie wymagań z Umową o zdrowiu i bezpieczeństwie pracy,

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania swoich Podwykonawców   
z wszelkimi zasadami i przepisami dotyczącymi BHP, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, przeciwpożarowego i ochrony środowiska a także innymi, w szczególności tymi, o których mowa we wstępie pkt. 2.

Wszelkie odstępstwa od zasad określonych powyżej wymagają pisemnej zgody przedstawiciela Biura Zakupów ArcelorMittal Poland S.A. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 6471 § 3 kodeksu cywilnego.

Obowiązek zgłaszania Podwykonawców do Biura Zakupów ciąży na Wykonawcy, który jest stroną Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A, bądź otrzymał zamówienie na prace bezpośrednio z ArcelorMittal Poland S.A. Brak zgłoszenia do Biura Zakupów Podwykonawcy może skutkować zakazem wykonywania pracy na terenie ArcelorMittal Poland S.A.

**2.9. Poufność**

Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie ArcelorMittal Poland S.A., jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie chronionej jako niematerialny składnik majątku ArcelorMittal Poland S.A. pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej.

**2.10. Czystość i porządek**

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na terenie ArcelorMittal Poland S.A. a w szczególności w miejscu prowadzenia Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A do momentu zakończenia i odbioru Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A

# 3. Pracownicy

**3.1. Wejście/wyjście na teren ArcelorMittal Poland S.A.**

Każdy Pracownik Wykonawcy i Pracownik Podwykonawcy musi posiadać przepustkę imienną, która jest podstawą do wejścia na Teren ArcelorMittal Poland S.A.

Przy okazaniu przepustki pracownicy podmiotów świadczących usługi ochrony osób i mienia mają prawo do żądania okazania dokumentu tożsamości (z danymi identyfikacyjnymi i zdjęciem). Informacje zawarto w obowiązującym w ArcelorMittal Poland S.A. Systemie przepustkowym dla ruchu osób i pojazdów ArcelorMittal Poland S.A.

**Podstawą do ubiegania się o wydanie przepustki uprawniającej do wstępu na Teren ArcelorMittal Poland S.A. jest posiadanie aktualnego, prawidłowo wypełnionego Paszportu.**

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru z Biura BHP formularza „Paszportu” oraz do jego poprawnego wypełnienia (wzór Załącznik nr 1).

„Paszport” musi zostać wypełniony czytelnie, należy:

* wpisać nazwę Wykonawcy, u którego pracuje Pracownik Wykonawcy lub Pracownik Podwykonawcy oraz nr telefonu w firmie, pod którym można uzyskać dane o Pracowniku Wykonawcy lub Pracowniku Podwykonawcy,
* umieścić czytelną pieczątkę z nazwą firmy Wykonawcy, nr telefonu,
* uzyskać pieczęć i podpis lekarza medycyny pracy dopuszczającego do pracy lub poświadczającego zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku   
  i w danych warunkach. Pieczęć i podpis należy uzyskać podczas wykonywania badań okresowych lub innych. Należy uwzględnić również ewentualne przeciwwskazania/dopuszczenia m.in. do pracy na wysokości. Brak odpowiednich zapisów oznacza, iż pracownik nie może wykonywać pracy na wysokości,

UWAGA! W przypadku wykonywania prac przez obcokrajowca zaświadczenie lekarskie należy przetłumaczyć a przełożony nadzorujący te prace jest zobowiązany napisać oświadczenie, że tłumaczenie jest zgodne z prawdą i pracownicy zdolni do wykonywania pracy. Powyższe dokumenty winny być dołączone do paszportu.

* wpisać kwalifikacje Pracownika Wykonawcy lub Pracownika Podwykonawcy poświadczone odpowiednimi dokumentami - wpisuje przełożony poświadczając własnym czytelnym podpisem,
* wpisać potwierdzenie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego wiedzę z podstawowych zasad BHP ArcelorMittal Poland S.A., organizowanego przez Biuro BHP ArcelorMittal Poland S.A. - wpisuje pracownik Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A. poświadczając własnym czytelnym podpisem, z wyjątkiem oddziału w Zdzieszowicach, gdzie przełożony wpisuje potwierdzenie do Paszportu Pracownika Wykonawcy lub Pracownika Podwykonawcy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu Pracownika i wpisaniu jego danych personalnych do elektronicznego rejestru w Biurze BHP oraz po uzyskaniu przepustki wejściowej

Szkolenie BHP i test sprawdzający przeprowadzany przez Biuro BHP jest ważne przez taki sam okres jak badania lekarskie potwierdzone pieczątką lekarza w danym paszporcie (możliwe 2 pieczątki lekarza w jednym egzemplarzu). Przy zmianie paszportu ze względu na utratę ważności badań lekarskich (na podstawie drugiej pieczątki lekarza) obowiązuje konieczność przejścia nowego szkolenia BHP. W przypadku prośby o „przepisanie” szkolenia do nowego paszportu ze względu na np. zmianę pracodawcy, przepisane może być tylko szkolenie, które odbyło się nie dalej niż rok wstecz od daty wystąpienia z taką prośbą. Przepisywane szkolenie musi być potwierdzone podpisem pracownika na liście obecności oraz pozytywnym wynikiem testu końcowego. Paszport, który utracił ważność jest wtedy przejmowany przez BHP.”

W oddziale Zdzieszowice szkolenie i test sprawdzający muszą być odbywane okresowo, co 3 lata.

Zabrania się wykonywania fotografii/filmu na Terenie ArcelorMittal Poland S.A.

**3.1.1. Odstępstwa od wymogu posiadania Paszportu.**

**Paszportów nie mają obowiązku posiadać:**

1. Pracownicy Spółek zależnych, w których ArcelorMittal Poland S.A. posiada 50% lub powyżej udziałów, przy czym obowiązują bezwzględnie tych pracowników zasady zawarte w Księdze i Umowie. Spółki te w stosunku do swoich Wykonawców działają w imieniu ArcelorMittal Poland S.A. reprezentując jej stanowisko zawarte w Księdze i Umowie (miedzy innymi pobierają dla nich paszporty, kontrolują ich wydanie pracownikom swoich Wykonawców),
2. Pracownicy firm wykonujących jednodniowe serwisy sprzętu, maszyn, prace pogotowia techniczno-awaryjnego, prace konserwacyjne w budynkach biurowych, itp. wykonywane na terenie ArcelorMittal Poland S.A.,
3. Pracownicy podmiotów świadczących usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy zawartej ze Spółką,
4. Pracownicy firm nie wykonujący bezpośrednio Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., którzy kontrolują okresowo wykonywane prace np. Prezes spółki, jego zastępcy, właściciel firmy (informacje takie firma przesyła do Biura Ochrony,
5. Pracownicy kontrolnych organów zewnętrznych: Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, UDT, itp.,
6. Osoby sprzątające hale produkcyjne i budynki administracyjne, jednakże w tym przypadku musi zostać sporządzony Protokół uzgodnień i przekazany do Biura BHP. Mogą to być zgłoszenia na cały okres wykonywania prac w danym obiekcie zgodny z okresem zawartym w umowie (np.. rok, kwartał, miesiąc) Osoby te muszą zostać zapoznane z zagrożeniami występującymi na danym terenie.
7. Pracownicy firm wykonujących inne prace po uzyskaniu pisemnego odstępstwa wydanego przez Biuro BHP. Decyzje o odstępstwie podejmuje wyznaczony pracownik Biura BHP.

**3.2. Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń okresowych i badań lekarskich**

Pracownicy Wykonawcy i Pracownicy Podwykonawcy muszą posiadać aktualne szkolenia, badania lekarskie i uprawnienia adekwatne do czynności wykonywanych w ramach zamówionych do wykonania zadań. Szczegółowe uprawnienia i kwalifikacje określają przepisy polskiego prawa.

Pracownicy Biura BHP i przedstawiciel ArcelorMittal Poland S.A. mogą żądać od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów. Dokumenty do weryfikacji i kontroli muszą być zawsze dostępne na terenie wykonywania Prac.

Pracownicy Biura BHP, przedstawiciel ArcelorMittal Poland S.A. oraz inni pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. są upoważnieni do weryfikowania i wstrzymania realizacji zadań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

# 4. Zasady ruchu drogowego osób i pojazdów

**4.1. Zasady ruchu pieszych**

Pracownicy Wykonawcy poruszają się wyłącznie:

* po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych,
* po terenie, na którym wykonują prace,
* w miejscach gdzie posiadają swoje pomieszczenia socjalne.

Zabrania się przebywania pracowników Wykonawcy w miejscach, gdzie nie wykonują zamówionej pracy (w szczególności ciągi produkcyjne, magazyny, tory kolejowe, a także pomieszczenia biurowe).

**4.2. Zasady ruchu pojazdów**

Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. obowiązują przepisy jak na drogach publicznych, przy czym maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdów nie może przekraczać:

Kraków – 40 km/godz.

Dąbrowa Górnicza – 40 km/godz.

Sosnowiec – 20 km/godz.

Świętochłowice – 20 km/godz.

Chorzów – Królewska – 20 km/godz.

Zdzieszowice – 40 km/godz.

Na terenach ArcelorMittal Poland S.A. dopuszczalne jest także poruszanie się rowerami, przy czym istnieje bezwzględny obowiązek używania w tym celu kamizelek odblaskowych.

Kierowcy muszą zawsze i w każdych okolicznościach przestrzegać:

* przepisów prawa o ruchu drogowym,
* przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie ArcelorMittal Poland S.A. miedzy innymi dotyczących dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych z ruchu, znaków STOP itd.,
* wszelkich instrukcji udzielanych przez upoważnionych pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zajmujących się regulowaniem i kontrolą ruchu.

Pojazdy szynowe na terenie ArcelorMittal Poland S.A. mają zawsze pierwszeństwo przejazdu. Oznacza to, że przed każdym przejazdem kolejowym (także nie oznaczonym znakiem STOP) prowadzący pojazd musi się zatrzymać.

Palenie papierosów w pojazdach poruszających się lub wykonujących prace na terenie ArcelorMittal Poland SA jest zabronione.

Kierowca i pasażerowie pojazdów w czasie jazdy muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

Podczas kierowania pojazdami zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacyjnych (np. krótkofalówek).

Pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą być oznakowane zgodnie   
z obowiązującymi przepisami.

Pracownicy świadczący usługi ochrony osób i mienia oraz Biuro BHP uprawnione są do kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności: trzeźwości kierujących, ważności badań technicznych pojazdu, zasad bezpiecznego parkowania pojazdów, pomiaru prędkości pojazdów, używania świateł, używania pasów bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie utratą prawa wjazdu na teren ArcelorMittal Poland S.A., a w uzasadnionych przypadkach ujęciem sprawców   
i skierowaniem wniosku o wszczęcie postępowania do organów ścigania.

**4.3. Parkowanie pojazdów**

Parkowanie pojazdów dozwolone jest w miejscach stałych parkingów wyznaczonych i oznakowanych oraz w miejscach tzw.: parkingów tymczasowych (wyznaczonych i oznakowanych) obowiązujących na czas remontu, inwestycji itp.

Wjazd na „hale” jest dopuszczalny wyłącznie w celach za/wyładunku materiału i zawsze odbywa się pod nadzorem i na warunkach określonych przez przedstwiciela „hali”, który jest pracownikiem ArcelorMittal Poland S.A..

Parkowanie samochodów nie może stwarzać zagrożenia (np. ograniczenia widoczności) dla ruchu kolejowego i winno odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem skrajni torów.

**4.4. Ochrona nawierzchni dróg**

Maszyny budowlane pozbawione gumowych opon (np. z metalowymi gąsienicami, walce drogowe, ubijarki z metalowymi powierzchniami jezdnymi) mogą wjechać na teren ArcelorMittal Poland S.A. tylko na przyczepach holowanych przez ciągniki mające tego typu opony.

Wszystkie materiały lub towary rozproszone przypadkowo na drogach ArcelorMittal Poland S.A. przez Wykonawcę muszą być jak najszybciej przez niego usunięte. Taki teren powinien być odpowiednio oznakowany, ponadto musi zostać o tym fakcie poinformowane Biuro BHP i Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

Wszelkie szkody powstałe w rezultacie ignorowania tych reguł będą prowadzić do żądania odszkodowania od Wykonawcy.

Przejazd transportów ponadgabarytowych na terenie ArcelorMIttal Poland S.A. odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących przewozów ponadgabarytowych.

Przejazd tego typu ładunków musi być zgłoszony służbie ochrony w danej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A. oraz zarządcy dróg, po której transport będzie przebiegał.

Zgłoszenie powinno zawierać trasę transportu, rodzaj ładunku, datę i przybliżony czas przejazdu.

Dla każdego rodzaju przewozów ładunków ponadgabarytowych przewoźnik powinien dokonać analizy ryzyka HIRA (Załącznik nr 3).

**4.5. Manewry w przypadku ograniczonej widoczności**

Gdy kierowca wykonuje manewr cofania przy ograniczonej widoczności, musi go wspomagać druga osoba słownie lub z użyciem sygnalizacji. Należy uprzedzić osoby znajdujące się w pobliżu o zamiarze wykonania przedmiotowego manewru. Aby uniknąć ryzyka zmiażdżenia, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób znajdujących się pomiędzy manewrującym pojazdem a osobami lub stałymi przeszkodami.

Wszystkie czynności muszą być wykonywane bardzo powoli.

Podczas rozładowywania wywrotki lub pojazdu transportowego muszą zostać podjęte takie same środki ostrożności jak przy wykonywaniu manewru cofania przy ograniczonej widoczności. Obowiązkowo wykonującego manewr wywrotki lub rozładunku pojazdu transportowego musi wspomagać druga osoba. Sygnalizowanie kierowcy musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od pojazdu, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa przygniecenia. Należy upewnić się, że wszystkie sygnały ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe działają prawidłowo i nie są wyłączone podczas wykonywania takich czynności.

W przypadku nie spełnienia któregokolwiek wymogu nie wolno rozpocząć manewru.

Pojazdy samochodowe, sprzęt mechaniczny oraz rowery wjeżdżające na teren ArcelorMittal Poland S.A. muszą być sprawne technicznie i nie mogą stwarzać zagrożenia dla innych użytkowników ruchu wewnątrzzakładowego, a także dla środowiska naturalnego.

**UWAGA**: przewóz materiałów niebezpiecznych po terenie ArcelorMittal Poland S.A. obarczony jest ścisłymi uregulowaniami. Wwożenie substancji niebezpiecznych: hydrazyna 40%, kwas solny, wodorotlenek sodu, podchloryn sodowy, oleje smarownicze hartownicze, olej napędowy, etylina, olej silnikowy, amoniak, tlen oraz innych uznanych za niebezpieczne, musi być zgłoszone na bramie wjazdowej, gdzie uzyskuje się szczegółowe informacje o trasie przejazdu.

*Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i ograniczeń stanowi podstawę do odebrania imiennych uprawnień do wjazdu pojazdem na teren* danej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A.

*Zastrzega się uprawnienie Biura Nadzoru Właścicielskiego do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ruchu na drogach, a w sytuacjach tego wymagających do powiadamiania funkcjonariuszy Policji*.

# 5. Sprzęt wprowadzany na teren ArcelorMittal Poland S.A.

**5.1. Wwóz i wywóz materiałów**

Wjazd i wyjazd samochodów oraz innych pojazdów Wykonawcy jest możliwy tylko na podstawie otrzymanego zezwolenia, ważnego razem z przepustką zgodnie z wewnętrznymi przepisami ArcelorMittal Poland S.A.

Wwożenie i wywożenie materiału i sprzętu na teren i z terenu ArcelorMittal Poland S.A. odbywa się na podstawie przepustki materiałowej.

Zabrania się wynoszenia i wywożenia z terenu ArcelorMittal Poland S.A. jakichkolwiek materiałów będących własnością ArcelorMittal Poland S.A. lub innego Wykonawcy bez uzyskania przepustki materiałowej.

Uprawnienie do wyniesienia lub wywiezienia materiałów lub towarów z terenu ArcelorMittal Poland S.A. nabywa się wyłącznie na podstawie przepustki materiałowej. Jeżeli takie materiały mają być wwiezione, należy zgłosić powyższy fakt do właściwego przedstawiciela Biura Ochrony zgodnie z przepisami o warunkach obrotu materiałowego oraz o ruchu osób i pojazdów w ArcelorMittal Poland S.A.

Zabrania się wnoszenia wszelkich środków chemicznych i innych materiałów niebezpiecznych, wybuchowych, promieniotwórczych, niesłużących do realizacji zamówionych prac. Wszystkie tego typu materiały, służące do realizacji Prac, wwożone na lub wywożone z terenu ArcelorMittal Poland S.A., muszą posiadać karty charakterystyki lub deklaracje REACH.

**5.2. Załadunek i rozładunek materiałów**

Kierowcy firm transportowych mogą przebywać w punktach załadunkowych na halach wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj.: hełm (kask) ochronny z zapięciem trzy lub czteropunktowym, kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami, okulary ochronne przeciwpyłowe, ubranie: bluza z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, a jeżeli jest to konieczne ze względu na przekroczone graniczne normy poziomu hałasu (NDN - także indywidualne ochrony słuchu (stopery, słuchawki, zatyczki).

Zabronione jest przebywanie na platformie samochodu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy urządzeń dźwigowych.

Wchodzenie i schodzenie z platformy samochodu może się odbywać wyłącznie po drabinkach lub stopniach. Zeskakiwanie z platformy pojazdu jest zabronione.

Kierowca nie może przebywać w kabinie samochodu podczas prowadzenia prac załadunkowych lub rozładunkowych przy pomocy urządzeń dźwigowych.

Kierowca pojazdu schodząc/wchodząc z/do pojazdu musi zachować trzypunktowe podparcie.

Kierowca odpowiada za prawidłowe zamocowanie materiałów na samochodzie.

Materiały ponadgabarytowe, wystające poza obrys samochodu muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**5.3. Wwóz na teren ArcelorMittal Poland S.A. sprzętu podlegającego kontroli UDT**

Wykonawca wwożący na teren ArcelorMittal Poland S.A. sprzęt podlegający kontroli UDT musi dokonać uzgodnień z kierownikiem robót / koordynatorem BHP, sporządzić Protokół uzgodnień, otrzymać stosowną przepustkę wjazdową. Konieczne jest posiadanie uwiarygodnionej kopii aktualnej decyzji UDT.

# 6. Prace szczególnie niebezpieczne

**6.1. Wykonywanie prac niebezpiecznych**

Prace niebezpieczne to prace określone w Dziale IV Rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca będzie zapoznany przez przedstawiciela ArcelorMittal Poland S.A. z rodzajami i sposobem wykonywania prac niebezpiecznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A..

Prace niebezpieczne wykonywane są wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnego zezwolenia na jednorazowe wykonanie danej pracy, jeżeli takie wymagane jest na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Zezwolenie to wydawane jest zgodnie z obowiązującymi w ArcelorMittal Poland S.A. przepisami.

Każda niebezpieczna energia lub substancja niebezpieczna musi być zaizolowana   
i izolacja sprawdzona przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach.

Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy do prac wymagających izolowania niebezpiecznej energii lub substancji jest:

* wyposażenie każdego z ww. pracowników w kłódki LOTO w kolorze czarnym
* przeszkolenie każdego z ww. pracowników z procedurami standardu FPS001 – IZOLACJA
* przestrzeganie wymogu izolowania/blokowania niebezpiecznej energii lub substancji we wskazanych punktach odcięcia przez każdego z ww. pracowników w momencie wejścia w obszar/pole objęte pracami remontowymi.

Kłódki LOTO w kolorze czarnym dla Pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy zapewnia ArcelorMittal Poland S.A.

Energia niebezpieczna to m.in. energia:

* + Elektryczna,
  + Pneumatyczna,
  + Hydrauliczna,
  + Cieplna,
  + Promieniowanie,
  + Mechaniczna,
  + Chemiczna,
  + Akustyczna.

Substancje niebezpieczne to substancje albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii (między innymi łatwopalne, żrące, toksyczne) takie jak:

* + Ciała stałe,
  + Gazy,
  + Opary,
  + Płyny,
  + Pyły.

Szczególny rygor obejmuje prace w strefach gazowo niebezpiecznych i zagrożenia wybuchem, których wykonanie musi każdorazowo być skonsultowane ze Stacją Nadzoru Gazowego właściwą dla lokalizacji.

Prace wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem i strefach gazowo-niebezpiecznych muszą być prowadzone z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych przez obowiązujące instrukcje i zasady bezpieczeństwa i organizacji pracy przy instalacjach i urządzeniach gazowych, określone regulacjami wewnętrznymi Spółki i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

**UWAGA!**

W ArcelorMittal Poland S.A. wyróżnia się **również prace wysokiego ryzyka** (zgodnie z HIRA). W przypadku wystąpienia tych prac należy wspólnie w zespole (min. Dyrektor Zakładu, BHP i lider na zakładzie standardu FPS, którego prace dotyczą) podjąć decyzję o wzmocnieniu dozoru i ewentualnym zastosowaniu kamer. Ustalone rozwiązanie powinno być ujęte w Karcie Oceny Ryzyka HIRA.

**6.2.** **Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń**

Miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę musi być oznakowane w sposób informujący o potencjalnych lub istniejących zagrożeniach (np. tablice informujące o zagrożeniach) oraz odgrodzone (np. taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające). Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca pracy w odpowiedni sposób.

**6.3. Prace na wysokości**

Prace na wysokości to prace określone w Dziale IV Rozdziale 6 litera E Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace na wysokości na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. mogą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w ArcelorMittal Poland S.A. zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Prace na dachach mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu „dopuszczenia do prac” od Koordynatora BHP ArcelorMittal Poland S.A. Zezwolenie to musi zawierać sporządzoną przez pracownika ArcelorMittal Poland S.A. ocenę zagrożeń terenu, na którym będą wykonywane prace.

Dopuszczenie do pracy na wysokości może być wydane wyłącznie po wykonaniu wszelkich niezbędnych działań zapobiegawczych potwierdzonych w Karcie dopuszczenia do prac na wysokości, w szczególności :

* oceny stanu technicznego dachu pod względem wytrzymałości poszycia   
  i możliwości bezpiecznego prowadzenia prac,
* oznakowania w sposób trwały i widoczny miejsc niebezpiecznych (np.: świetliki, miejsca o zmniejszonej wytrzymałości itp.),
* sporządzenia Karty Oceny Ryzyka HIRA dla wszystkich czynności wykonywanych w miejscu prowadzenia prac uwzględniającego zagrożenie upadkiem nie tylko na zewnątrz ale i do wewnątrz hali lub budynku,
* przedstawienia napisanego na podstawie Karty Oceny Ryzyka HIRA zatwierdzonego planu prowadzenia prac obejmującego: bezpośredni nadzór nad tymi pracami, instruktaż przy poszczególnych czynnościach, imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz stosowanie sprawnego i certyfikowanego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości,
* zapoznanie z oceną ryzyka wszystkich pracowników za pisemnym potwierdzeniem,
* wygrodzenie i oznakowanie terenu wokół wykonywanych prac w celu ograniczenia dostępu,
* wyznaczenie i oznakowanie "stref zrzutu" z dachu (jeśli istnieje taka konieczność),
* imiennego wyznaczenia pracownika, który będzie w sposób ciągły nadzorował prace swoich pracowników i pilnował aby wszyscy byli przypięci w prawidłowy i bezpieczny sposób do liny życia lub punktów kotwienia.

Prace na wysokości muszą być wykonywane co najmniej przez dwie osoby i na bieżąco kontrolowane przez przedstawiciela Wykonawcy.

Podczas prowadzenia prac na wysokości wymagających stosowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem ( szelki i linki bezpieczenstwa, urzadzenia łącząco - amortyzujące, punkty kotwienia, liny zycia itp. ) Wykonawca musi zapewnić stały nadzór nad Pracownikami.

Nadzór ten odbywać się powinien poprzez system monitoringu. Ma on umożliwiać śledzenie zachowania Pracowników Wykonawcy i Pracowników Podwykonawcy w czasie rzeczywistym, powinien nagrywać w pętli co najmniej 72 godzin, zasady kto to będzie przeglądał i z jaką częstotliwością należy ustalić z Dyrektorem Zakładu indywidulanie dla każdej pracy.

Odstępstwo od powyższego musi zostać ustalanie z Dyrektorem Zakładu, przedstawicielem Biura BHP oraz liderem zakładowym Standardu FPS „Prace na wysokości”. Powinno ono być zaakceptowane przez Dyrektora Zarządzającego ArcelorMittal Poland S.A.

W ocenie ryzyka HIRA dla tej pracy musi zostać zapisany sposób realizacji takiego nadzoru (czy np. jest to system kamer czy obserwatorzy )

Wszyscy Pracownicy wykonujący pracę na wysokości w tym osoby nadzorujące prace muszą używać certyfikowanego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Przed każdym pierwszym rozpoczęciem prac na wysokości Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla swoich Pracowników treningu ze sprawdzenia, zakładania i stosowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Transport lub przenoszenie Pracowników na wysokość może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące przepisy.

**UWAGA:**

**Każdy pracownik wykonujący prace na wysokości, gdzie w ocenie ryzyka HIRA zidentyfikowano zagrożenie upadkiem z wysokości i przewidziano w środkach zapobiegawczych przypinanie się do punktów kotwienia lub lin życia MUSI BYĆ PRZYPIĘTY PRZEZ CAŁY CZAS WYKONYWANIA PRACY.**

**Zasada stosowania podwójnych linek bezpieczeństwa**:



**Zasady przypinania się do lin życia**



**Zasady stosowania sprzętu łącząco-amortyzującego**

W ocenie ryzyka HIRA dla prac na wysokości zawsze należy określić rodzaj odpowiedniego dla zagrożenia upadkiem indywidualnego sprzętu łącząco –amortyzującego

Na przykład:

* Linka bez amortyzatora o długości…….. ( przy wysokości spadania poniżej 4m)
* Linka z amortyzatorem (przy wysokości spadania powyżej 4m.)
* Urządzenie samohamowne
* Lina z urządzeniem samozaciskowym
* Podwójna linka bezpieczeństwa
* Inne ( określić jakie)



**Wykonawcy mają obowiązek stosowania hełmów (kasków) z paskiem podbródkowym trzy lub cztero punktowym przy wszelkich pracach.**

Środki ochrony zbiorowej takie jak siatki bezpieczeństwa pod dachem należy stosować, chyba że analiza ryzyka (HIRA) dopuszcza, że nie są potrzebne do wykonania zadania.

Drabiny przenośne użytkowane przez pracowników Wykonawcy na Terenie AMP muszą być:

* oznakowane i opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację
* okresowo i przed każdym użyciem kontrolowane przez wyznaczonych Pracowników Wykonawcy. Kontrole okresowe powinny być udokumentowane.

**6.4. Prace w przestrzeniach ograniczonych**

Poprzez **przestrzeń ograniczoną** rozumie się przestrzeń, gdzie ruch człowieka jest ograniczony lub fizycznie utrudniony i nie została ona zaprojektowana lub przeznaczona jako stałe miejsce pracy. Może mieć ograniczone wejście / wyjście (np. właz) oraz mogą w niej wystąpić następujące zagrożenia:

* atmosfera zawierająca czynniki szkodliwe dla zdrowia (gazy, pary),
* atmosfera o obniżonej zawartości tlenu,
* zakleszczenie, uwięzienie.

Do przestrzeni ograniczonych zalicza się między innymi:

* zbiorniki, silosy, komory, wnętrza kotłów, zbiorniki ciśnieniowe, komory przypominające zbiorniki – które posiadają jedynie otwór włazowy, sufit  i podłogę (dno), miejsca orurowania i okablowania (w szczególności galerie energetyczne),
* otwarte od góry przestrzenie takie jak wykopy powyżej 1,5m głębokości,
* rury, pompy, kanały ściekowe, odpływy, tunele, rejony pod urządzeniami / instalacjami podziemia oraz podobne konstrukcje,
* komora konwertora tlenowego, komory pieców grzewczych, gdzie wejście – wyjście może być utrudnione lub może istnieć prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery beztlenowej lub gazów lub par szkodliwych dla zdrowia.

Prace w przestrzeniach ograniczonych mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od upoważnionych pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Zezwolenie to będzie obejmowało ocenę ryzyka HIRA przedstawioną przez ArcelorMittal Poland S.A. dla danej przestrzeni (Załącznik nr 3).

Pracę w przestrzeniach ograniczonych musi poprzedzać ocena ryzyka sporządzona przez Wykonawcę określającą zagrożenia, które mogą wystąpić podczas pracy: takie jak:

* brak tlenu,
* obecność gazów toksycznych,
* zagrożenie wybuchem,
* niebezpieczeństwo zasypania lub utonięcia,
* upadek z wysokości,
* spadające przedmioty lub narzędzia,
* kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami,
* niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami,
* inne.

Ocena ta musi wyznaczyć urządzenia niezbędne do ochrony pracowników, a także określić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Prace te zawsze muszą być wykonywane pod nadzorem jednej lub kilku osób, które przez cały czas pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności wezwania natychmiastowej pomocy.

Pracownicy Wykonawcy muszą być zapoznani z oceną ryzyka wykonywania pracy   
w przestrzeni ograniczonej. Instruktaż taki musi być udokumentowany.

**6.5. Prace w pobliżu roztopionego metalu**

Wszyscy pracownicy działający w pobliżu lub w sąsiedztwie obszarów, w których występuje ryzyko erupcji roztopionego metalu, muszą być odpowiednio przeszkoleni. Szkolenie dodatkowe przeprowadza kierownik komórki organizacyjnej ArcelorMittal Poland S.A. lub wyznaczona przez niego osoba.

Wykonawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

**6.6. Prace przy urządzeniach elektrycznych**

Wykonawca może rozpocząć prace tylko wówczas, gdy osoba odpowiedzialna za wyłączenie/odstawienie z ruchu urządzenia w ArcelorMittal Poland SA wyda odpowiednią dokumentację lub zezwolenie na roboty z wyszczególnieniem typu prac, daty ich wykonywania i podaniem dokładnego ich zakresu w formie pisemnej. Zgodnie z zasadami przyjętymi w ArcelorMittal Poland S.A. jest to pisemne polecenie na prace przy urządzeniach elektrycznych.

Osoba odpowiedzialna za wyłączenie/ odstawienie z ruchu urządzenia w ArcelorMittal Poland SA jest jedynym podmiotem upoważnionym do określenia warunków technicznych i technologicznych pozwalających na wyłączenia lub odstawienie z ruchu urządzenia. Osoba ta jest również odpowiedzialna za określenie warunków do ponownego załączenia lub wprowadzenia do ruchu urządzenia. Powyższe zasady nie dotyczą nowych obiektów przed dokonaniem odbioru technicznego oraz w przypadkach szczególnych będących przedmiotem specjalnego kontraktu.

Pracownicy Wykonawcy obsługujący urządzenia elektryczne muszą mieć przewidziane prawem uprawnienia, być przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku zagrożeń związanych z instalacjami elektrycznymi oraz dysponować sporządzonymi na piśmie zezwoleniami odpowiadającymi wykonywanym pracom.

Dostęp do instalacji i obiektów elektrycznych zastrzeżony jest wyłącznie dla upoważnionych i uprawnionych elektryków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**6.7 Prace wyburzeniowe**

Wykonawca ma obowiązek określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac wyburzeniowych, w szczególności zapewnić:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami pracownika Biura BHP;

2) zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających wskazanych w dokumentach

dopuszczeniowych;

3) instruktaż dla pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac wyburzeniowych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

**6.8. Zabezpieczenie pracowników**

Wykonawcy i ich Podwykonawcy mają obowiązek stosowania indywidualnych detektorów gazowych minimum na dwa gazy CO i O2:

* w całym Oddziale Surowcowym,
* w innych miejscach, podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (w szczególności przy pracach gazowych, przestrzeniach ograniczonych).

Zabrania się wykonywania prac bez posiadania detektora, jak również z niesprawnym detektorem.

Poprzez teren Oddziału Surowcowego należy rozumieć teren niżej wymienionych komórek organizacyjnych zlokalizowanych w:

* Dąbrowie Górniczej: Zakład Wielkie Piece – DG, Zakład Stalownia – DG, Zakład Energetyczny – DG,
* Krakowie: Zakład Koksownia, Zakład Wielkie Piece i Stalownia – KR oraz dodatkowo Zakład Energetyczny – KR i Zakład Elektrociepłownia.
* Zdzieszowicach – Zakład Koksownia

# 7. Podnoszenie Wysokiego Ryzyka

**7.1. Plan operacji podnoszenia wysokiego ryzyka** dotyczy takich czynności jak np.:

* podnoszenie za pomocą dwóch lub więcej dźwignic,
* podnoszenie i opuszczanie ładunku przez otwory w stropach,
* praca dźwignicy w warunkach, gdy obsługujący nie ma możliwości obserwacji ładunku,
* eksploatacja dźwignic o stałej i zmiennej lokalizacji w pobliżu napowietrznych linii  
  elektroenergetycznych,
* podnoszenie kadzi ze stalą w stanie ciekłym w przypadku, gdy jest to operacja odbiegająca od warunków normalnej eksploatacji,
* inne operacje podnoszenia wykonywane sporadycznie (np.: podnoszenie wymagające  
  przeciążenia dźwignicy).

**7.2 Plan bezpiecznego podnoszenia dla żurawi samojezdnych.**

**Definicja żurawia samojezdnego** – żuraw, który może być wyposażony w wysięgnik (wieżę   
z wysięgnikiem) i w stanie obciążonym lub nie obciążonym może przemieszczać się bez specjalnie przygotowanej jezdni, zachowując swoją stateczność pod działaniem siły ciężkości.

**Wymagania dotyczące bezpieczeństwa**:

1. Ograniczniki ruchów roboczych powinny być uruchamiane w sposób wymuszony   
   i w sposób wymuszony wyłączać się. W przypadku napędu hydraulicznego z cylindrem roboczym wystarczającym zabezpieczeniem położeń krańcowych jest zastosowanie zaworów ograniczających ciśnienie robocze.
2. Ogranicznik wysokości podnoszenia – jeżeli w żurawiu wysięgnik przy jego opuszczaniu lub wysuwaniu teleskopowym może się zderzyć z urządzeniem chwytającym, to powinno nastąpić wyłączenie mechanizmu opuszczania jednocześnie z mechanizmem podnoszenia lub wysuwu wysięgnika.
3. Ogranicznik głębokości opuszczania powinien być stosowany przede wszystkim   
   w przypadkach, gdy przy normalnym położeniu ciała osoby obsługującej żuraw obserwowanie położenia urządzenia chwytającego z kabiny jest niebezpieczne lub gdy warunki eksploatacyjne umożliwiają na opuszczenie urządzenia chwytającego poniżej położenia określonego charakterystyką techniczną żurawia.
4. Ograniczniki mechanizmu obrotu. Działanie ograniczników obrotu powinno uwzględniać wpływ sił bezwładności powstających przy obrocie żurawia, a także wymagania stateczności żurawia.  
   W żurawiach w których kąt obrotu jest ograniczony warunkami eksploatacyjnymi sposób zainstalowania ogranicznika powinien uniemożliwić zmianę roboczego kąta obrotu.
5. Ogranicznik wychylenia wysięgnicy. W żurawiach sterowanie ruchem roboczym wysięgnicy powinno być wykonywane ze stanowiska sterowania z którego obserwacja wysięgnicy jest możliwa w każdym dowolnym jej położeniu.
6. Ogranicznik obciążenia. W żurawiach wymagane jest udowodnienie stateczności poprzez wyposażenie w ograniczniki obciążenia wyłączające po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia wszystkie ruchy robocze. Ogranicznik obciążenia powinien zadziałać po przekroczeniu obciążenia o nie więcej niż 15%.
7. Wskaźnik kąta pochylenia żurawia i wskaźnik udźwigu. Żuraw, którego udźwig zmienia się wraz ze zmianą wysięgu powinien być wyposażony we wskaźnik udźwigu odpowiadający danemu wysięgowi. Skala wskaźnika udźwigu powinna być widoczna   
   z miejsca pracy obsługującego żuraw. Dla określenia dopuszczalnego udźwigu można wykorzystać również wskaźnik kąta pochylenia wysięgnika w stosunku do płaszczyzny pionowej. W takim przypadku w kabinie obsługującego powinna być umieszczona tabliczka lub wykres określający dopuszczalny udźwig dla określonego kąta pochylenia wysięgnika i wysięgu.
8. Żurawie w których zachodzi niebezpieczeństwo przerzucenia wysięgnika do tyłu powinny być wyposażone w odboje lub inne urządzenia zabezpieczające przed przerzuceniem wysięgnika.
9. Żurawie dla których napór wiatru stwarza zagrożenie powinny być wyposażone   
   w wiatromierz samoczynnie włączający sygnał dźwiękowy.
10. Hak powinien być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wypadaniem   
    z gardzieli zdejmowanych urządzeń chwytających lub zawiesi.

*Wyznaczanie stateczności przy wywracaniu do tyłu.*

Prawidłowe wyważenie żurawia powinno być zrealizowane przy podanym poniżej rozkładzie mas, gdy urządzenie znajduje się w następujących warunkach:

* ustawione jest na stabilnym, poziomym podłożu (pochylenie do 1%);
* wyposażone jest w najkrótszy, przewidziany charakterystyką pracy wysięgnik, ustawiony pod największym zalecanym kątem dla tej długości wysięgnika;
* z hakiem, zbloczem hakowym lub innym urządzeniem chwytnym spoczywającym na ziemi;
* z podporami bez styczności z podłożem przy obliczeniach żurawi na kołach (oponach);
* wyposażone jest w najdłuższy, wyspecyfikowany wysięgnik lub układ wysięgnika   
  z bocianem ustawionym pod największym zalecanym kątem dla tego układu, poddany działaniu wiatru stanu roboczego z najmniej korzystnego kierunku.

Podane poniżej kryteria rozkładu mas powinny być spełnione dla każdego przypadku wyważenia żurawia, gdy ten obraca się do położenia najmniej stabilnego, dozwolonego przez producenta.

* 1. Żurawie zamontowane na gąsienicach.

Całkowite obciążenie najmniej obciążonej krawędzi wywrotu, bocznej lub końcowej, nie powinno być mniejsze niż 15% całkowitej siły ciężkości żurawia. Gdy żuraw gąsienicowy jest wyposażony w urządzenie do wciągania gąsienic, to producent powinien wyposażyć go we wskaźnik ostrzegawczy widoczny dla operatora informujący o tym, że powyższy warunek nie jest przekroczony w przypadku ciągniętych gąsienic.

* 1. Żurawie zamontowane na kołach.

Gdy podłużna oś części obrotowej żurawia jest obrócona o 90°w stosunku do osi podłużnej podwozia, to całkowite obciążenie kół (opon) lub podpór po stronie wysięgnika nie powinno być mniejsze niż 15% całkowitej siły ciężkości żurawia.

Gdy podłużna oś części obrotowej żurawia jest równoległa do podłużnej osi podwozia, to całkowite obciążenie kół (opon) lub podpór po najmniej obciążonej stronie podwozia pod wysięgnikiem nie powinno być mniejsze niż 15°całkowitej siły ciężkości żurawia przypadku jego pracy na podłożu określonym przez producenta i nie mniejsze niż 10% całkowitej siły ciężkości żurawia przy pracy na innym podłożu.

Ponadto ograniczenia dotyczące pracy żurawia na kołach (oponach) jako informacje ostrzegające powinny być umieszczone w miejscu widocznym dla operatora. Informacje te powinny podać warunki, przy których wymagane są podpory zapewniające stateczność przy wywracaniu do tyłu.

*Stateczność przy wietrze w stanie spoczynku żurawia.*

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta odnośnie specjalnych środków ostrożności, gdy żuraw jest w stanie spoczynku oraz do ograniczeń w pracy gdy wieje wiatr.


*Stateczność przy obciążeniu użytkowym.*

Stateczność dla obciążenia użytkowego jest obliczona dla żurawia znajdującego się   
w najmniej korzystnym położeniu. Ponadto wszystkie obciążenia stałe, przeciwwagi, akcesoria itp., mające wpływ na stateczność powinny być uwzględnione w najmniej korzystnych warunkach dotyczących zarówno ich wielkości jak i położenia.


**Przykłady krawędzi względem których może nastąpić wywrócenie żurawi poszczególnych typów.**

**W praktyce należy uwzględniać indywidualne rozwiązania konstrukcyjne.**


Żurawie na kołach z zablokowanym resorowaniem




Żurawie na kołach (oponach)

****

Żurawie na podporach



Żurawie na gąsienicach



Przed rozpoczęciem prac związanych z Podnoszeniem Wysokiego Ryzyka bezwzględnie należy opracować „Plan Podnoszenia Wysokiego Ryzyka” obowiązujący w procedurze AMP (Załącznik nr 4).

**UWAGA!**

Każda osoba posiadająca uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny do obsługi/konserwacji urządzeń dźwignicowych winna posiadać upoważnienie wydane przez ArcelorMittal Poland S.A. (Załącznik nr 5)

**Zabrania się operatorowi urządzenia opuszczania stanowiska sterowania przy powieszonym ładunku.**

# 8. Zagadnienia pożarowe oraz zakład dużego ryzyka

**8.1. Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo**

Prace niebezpieczne pożarowo, nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza miejscem wyznaczonym na stałe do tego celu, jak prace związane z użyciem otwartego ognia, prowadzone w miejscach pożarowo niebezpiecznych w strefach zagrożonych wybuchem i strefach gazowo niebezpiecznych wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane mogą być wykonywane wyłącznie po przeprowadzeniu oceny zagrożenia pożarowego oraz przygotowaniu miejsca prac zgodnie z wytycznymi Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych Zakładów lub budynków ArcelorMittal Poland S.A..

Z przeprowadzonej oceny zagrożenia pożarowego przez pracownika Zakładu lub obiektu wyniknie czy jest wymagana druga komisyjna ocena sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Zasady organizacji prac niebezpiecznych pożarowo określone są w obowiązujących Instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.

Przed przystąpieniem do prac zawsze należy uzyskać zezwolenie  od pracownika dozoru z AMP.

Prace te należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.  
  
Zagrożenia wynikające z tych prac muszą być uwzględnione w ocenie ryzyka HIRA (Załącznik nr 3).

**UWAGA:** Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pożarowo może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu oceny zagrożenia pożarowego i przygotowaniu miejsca prac zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

**8.2.** **Zabezpieczenie przeciwpożarowe i wybuchowe**

W obiektach ArcelorMittal Poland S.A. oraz terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

Zabronione jest używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

* w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
* w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
* w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez ArcelorMittal Poland S.A. i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa,
* w miejscach wyposażonych w instalacje wykrywania pożarów i stałe instalacje gaśnicze (aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu).

**Zabrania się ograniczania dostępu do**:

* gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
* przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
* źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
* urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
* wyjść ewakuacyjnych,
* wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowych,
* urządzeń przeciwpożarowych umożliwiających prowadzenie skutecznych działań gaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru i uniemożliwienie jego rozprzestrzeniania się.

**8.3.** **Sprzęt przeciwpożarowy**

W sytuacji pożaru lub zagrożenia pożarowego należy wykorzystać dostępny podręczny sprzęt gaśniczy, np. gaśnice, węże i prądownice wodne, hydranty wewnętrzne, itp.

Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego musi zostać natychmiast zgłoszone kierownikowi remontu, który zapewnia sprawny sprzęt gaśniczy.

**UWAGA:** Sprzęt ppoż. umieszczony w oznaczonych miejscach winien być wykorzystywany tylko do gaszenia pożaru. Nienaruszalność miejsca jego lokalizacji zapewnia, iż będzie on tam zawsze, gdy zajdzie pilna potrzeba jego użycia.

**8.4.** **Pożar**

**8.4.1 ALARMOWANIE**

Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

* osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki;
* pracownika dozoru lub właściciela będącego głównym użytkownikiem obiektu lub budynku;
* jednostki ratownicze (zgodnie z instrukcjami alarmowymi dla danej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A.)

Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu.

Po uzyskaniu połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:

* gdzie się pali - dokładny adres nr budynku i jego nazwę;
* co się pali - np. pokój biurowy, magazyn;
* czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego;
* czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe itp.;
* należy podać numer telefonu, z którego alarmujemy oraz swoje imię i nazwisko.

**UWAGA:** Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego należy odłożyć słuchawkę i poczekać na ewentualne sprawdzenie.

**8.4.2 PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH**

Równolegle z alarmowaniem jednostek ratowniczych należy przystąpić do działań ratowniczych.   
W pierwszej kolejności prowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi, a następnie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku/hali, o ile nie zagraża to zdrowiu i życiu osoby podejmującej działania ratownicze.

W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją oraz pozostać w punkcie zbiórki.

**UWAGA:** Skuteczne alarmowanie Straży Pożarnej jest podstawową czynnością w organizacji działań ratowniczych i należy do obowiązków każdej osoby przebywającej na terenie ArcelorMittal Poland S.A. **Natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i minimalne straty pożarowe.**

**8.5. Bezpieczna praca w zakładzie dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej**

**8.5.1 CO PRACOWNIK WIEDZIEĆ POWINIEN:**

**Regulacja prawna wynikająca z przepisów dotyczących zapobiegania poważnym awariom przemysłowym**

Awarie w zakładach przemysłowych wiążą się zazwyczaj z pożarami, wybuchami oraz uwolnieniami do otoczenia substancji niebezpiecznych. Te występując w postaci gazów, par lub cieczy mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Aby zminimalizować zagrożenia wynikające z funkcjonowania takich zakładów, które użytkują materiały niebezpieczne, w ustawie Prawo ochrony środowiska określono wymagania w odniesieniu do tej grupy zakładów.

* W zależności od rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady są kwalifikowane do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej lub do grupy zakładów o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej.
* Obie grupy tych zakładów objęte są obowiązkiem sporządzenia programu zapobiegania awariom, podlegającego akceptacji odpowiedniego komendanta Państwowej Straży Pożarnej (PSP) - zwiększonego ryzyka komendanta powiatowego, zaś dużego ryzyka komendanta wojewódzkiego; program zapobiegania awariom ma za zadanie wykazać, że system zarządzania zakładem gwarantuje ochronę ludzi i środowiska.
* Zakłady o dużym ryzyku są ponadto objęte obowiązkiem opracowania raportu o bezpieczeństwie, podlegającego zatwierdzeniu przez komendanta wojewódzkiego PSP, a także obowiązkiem sporządzenia wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

**O zasadach bezpieczeństwa**

Dbając o własne i swoich współpracowników bezpieczeństwo powinieneś:

* zorientować się czy w pobliżu twojego stanowiska pracy znajduje się instalacja przemysłowa, w której znajduje się substancja niebezpieczna,
* zapoznać się z instrukcją o postępowaniu pracowników na wypadek wystąpienia awarii, w której znajdziesz informacje dotyczące:
  + rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w tzw. zakładach o dużym ryzyku,
  + sposobów powiadamiania i alarmowania pracowników na wypadek wystąpienia powyższych zagrożeń,
  + sposobów ewakuacji,
  + wykazu telefonów służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno - ratowniczych,
  + innych informacji ważnych dla twojego bezpieczeństwa.
  + w celu uzyskania dalszych informacji możesz udać się do Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego.

Służba Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego i Biuro Jakości   
i Rozwoju Produktu posiadają bazę informacji o zagrożeniach zebraną w Zgłoszeniu Zakładu, Programie Zapobiegania Awariom, Raporcie o Bezpieczeństwie, Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym oraz w wyniku bieżących działań kontrolnych w Zakładzie.

**8.5.2 O ODDZIALE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

**jako zakładzie zakwalifikowanym do kategorii zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej**

Na podstawie Prawa Ochrony Środowiska oraz odpowiednich rozporządzeń ArcelorMittal Poland S.A. zgłosił do Komendy Wojewódzkiej PSP oraz WIOS, że jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddziale w Dąbrowie Górniczej znajdują się dwie instalacje wytwarzania gazu z niżej wymienionymi substancjami niebezpiecznymi, które spowodowały zaliczenie zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tj.:

1. **Gaz wielkopiecowy**

Gaz wielkopiecowy otrzymywany jest z procesu wielkopiecowego.

Głównymi elementami instalacji i sieci przesyłowej gazu wielkopiecowego są:

1. Wielki Piec Nr 2
2. Nagrzewnice WP-2
3. Wielki Piec nr 3
4. Nagrzewnice WP-3
5. Oczyszczalnia gazu WP-2
6. Oczyszczalnia gazu WP-3
7. Świece gazowe
8. Rurociągi międzywydziałowe gazu wielkopiecowego
9. Sieć przesyłowa gazu wielkopiecowego
10. **Gaz konwertorowy**

Gaz konwertorowy otrzymywany jest z procesu stalowniczego.

Głównymi elementami instalacji i sieci przesyłowej gazu konwertorowego są:

1. Konwertor KT-1
2. Konwertor KT-3
3. Instalacja Oczyszczania gazu KT-1
4. Instalacja Oczyszczania gazu KT-3
5. Świece gazowe
6. Zbiornik gazu
7. Rurociągi międzywydziałowe gazu konwertorowego
8. Stacje mieszania gazów i redukcyjne
9. Sieć przesyłowa gazu konwertorowego
10. Sieć gazu mieszankowego

**8.5.3 O ODDZIALE W KRAKOWIE**

**jako zakładzie zakwalifikowanym do kategorii zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej**

Na podstawie Prawa Ochrony Środowiska oraz odpowiednich rozporządzeń ArcelorMittal Poland S.A. zgłosił do Komendy Wojewódzkiej PSP oraz WIOŚ, że jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie znajdują się niżej wymienione substancje niebezpieczne, które spowodowały zaliczenie zakładu do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, tj.:

1. **Gaz wielkopiecowy**

Gaz wielkopiecowy otrzymywany jest z procesu wielkopiecowego.

Głównymi elementami instalacji i sieci przesyłowej gazu wielkopiecowego są:

1. Wielki Piec Nr 3.
2. Nagrzewnice WP-3.
3. Wielki Piec Nr 5.
4. Nagrzewnice WP-5.
5. Oczyszczalnia Gazu Nr 2.
6. Oczyszczalnia Gazu Nr 3.
7. Świece gazowe.
8. Kotłownia Wydziału Siłownia
9. Stacja przegrzewu Pary
10. Rozmrażalnie wagonów.
11. Stacje gazowe.
12. Rurociągi międzywydziałowe gazu wielkopiecowego.
13. Sieć przesyłowa gazu wielkopiecowego*.*
14. **Gaz koksowniczy**

Gaz koksowniczy produkowany jest w bateriach koksowniczych Zakładu Koksownia.

Głównymi urządzeniami ( zespołami urządzeń) odbiorczymi gazu koksowniczego są:

1. Wielki Piec Nr 3.
2. Nagrzewnice WP-3.
3. Wielki Piec Nr 5.
4. Nagrzewnice WP-5.
5. Oczyszczalnia Gazu Nr 2.
6. Oczyszczalnia Gazu Nr 3.
7. Świece gazowe.
8. Kotłownia Wydziału Siłownia
9. Stacja przegrzewu Pary
10. Rozmrażalnie wagonów.
11. Stacje gazowe.
12. Rurociągi międzywydziałowe gazu wielkopiecowego.
13. Rurociągi międzywydziałowe gazu koksowniczego.
14. Baterie koksownicze
15. Ssawy.
16. Amoniakalnia.
17. Benzolownia.
18. Odsiarczalnia.
19. Stacja zaworów.
20. Sieć przesyłowa gazu koksowniczego.
21. **Smoła koksownicza**

Występuje w Zakładzie Koksownia

1. **Benzol koksowniczy i olej płuczkowy**

Występuje w Zakładzie Koksownia.

1. **Tlen**

Tlen dla potrzeb zakładów produkcyjnych ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie wytwarzany jest:

1. W Tlenowni Air Liquide – Polska Sp. z o.o.
2. W Bloku Tlenowym nr 4.

W skład podstawowych obiektów instalacji produkcji tlenu wchodzi:

1. Blok tlenowy nr 4
2. Sprężalnia Powietrza K-1500
3. Blok Tlenowy KAr 30
4. Stacja pomp nr 32
5. Stacja pomp nr 33
6. Stacja uzdatniania wody – SUW
7. Sieć przesyłowa tlenu.
8. **Amoniak bezwodny**

Stosowany w Zakładzie Walcownia Zimna

Ważniejsze elementy instalacji i odbiorcy amoniaku bezwodnego*:*

1. Skład amoniaku bezwodnego.
2. Wytwórnia Gazu Ochronnego 1.
3. Wytwórnia Gazu Ochronnego 2.
4. Ocynkownia Ogniowa.

**Magnez**

Występuje w Zakładzie Stalownia na Instalacji odsiarczania surówki.

**Siarka**

Występuje w Zakładzie Koksownia i Zakładzie Energetycznym.

**Gospodarka węglowa.**

Występuje w Wydziale Siłownia i Zakładzie Wielkie Piece.

**Ropopochodne**

Występują na całym terenie Oddziału.

**K. Gaz Ziemny**

Występują na całym terenie Oddziału.

**8.5.4. O ODDZIALE W ZDZIESZOWICACH**

Gaz koksowniczy w ZKZ oczyszczany jest w trzech wzajemnie od siebie zależnych procesach technologicznych. Gaz koksowniczy z baterii 3-6 oczyszczany jest w układzie niskociśnieniowym(pod ciśń.ok.0,2bar) głównie z zanieczyszczeń smołowych i amoniaku natomiast z baterii 7-12 gaz koksowniczy również w układzie niskociśnieniowym jest oczyszczany z zanieczyszczeń smołowych, siarkowodoru, amoniaku, benzolu i naftalenu. Łączna ilość oczyszczonego gazu z tych dwóch układów technologicznych wynosi około 200000,0Nm3/h.W/w strumień strumień gazu zostaje następnie rozdzielany na dwa kierunki:

-do opalania systemów grzewczych baterii koksowniczych 3-12(ok.50%)

-do dalszego sprężenia i głębokiego oczyszczania(pozostałe 50% tj.ok.100000,0Nm3/h)

Gaz koksowniczy głęboko oczyszczony ze względu na wymagania jego odbiorców(zbyt zewnętrzny i elektrociepłownia zakładowa) spełnia następujące normy technologiczne czystości(zgodnie z dawną nie obowiązującą już Normą PN-87/C-96001 dla paliw gazowych……):

* zawartość benzolu(frakcja BTX):max.3,0g/Nm3
* zawartość naftalenu: max.0,10g/Nm3(w okresie letnim)

max.0,05g/Nm3(w okresie zimowym)

* zawartość siarkowodoru: max.0,02g/Nm3
* zawartość amoniaku: max.0,005g/Nm3

W w/w wysokociśnieniowym układzie technologicznym gaz koksowniczy kierowany jest do dwóch zespołów trzystopniowych sprężarek tłokowych gazu(łącznie 10 szt. o wydajności max.19500,0Nm3/h każda) gdzie następuje jego sprężenie do ciśnienia max.12,5bar i wstępne usunięcie wykroplonych kondensatów wodno-benzolowych. Następnie gaz ten po schłodzeniu w chłodnicach poziomo-rurkowych I-stopnia do temperatury od 25-30 st.C kierowany jest do dwóch równolegle pracujących ciągów technologicznych absorpcji ciśnieniowej.

**8.5.4. O zasadach alarmowania i ewakuacji w przypadku powstania awarii**

**Zasady Alarmowania**

Alarmowanie pracowników o zagrożeniu będzie realizowane za pomocą syren zakładowych. Alarmowanie może być również realizowane przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego (np. przypadku awarii syren) za pomocą samochodu pożarniczego wyposażonego w zestaw głośnomówiący.

**Sygnały alarmowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RODZAJ ALARMU | **SPOSÓB OGŁASZANIA  ALARMU** | | **SPOSÓB ODWOŁYWANIA  ALARMU** | |
| ZA POMOCĄ  SYREN | PRZY POMOCY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU | ZA POMOCĄ  SYREN | PRZY POMOCY ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU |
| ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA | DŹWIĘK PRZERYWANY MODULOWANY | POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA INFORMACJI O ZAGROŻENIU I SPOSOBIE POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW | DŹWIĘK CIĄGŁY TRWAJĄCY 3 MINUTY | POWTARZANA TRZYKROTNIE ZAPOWIEDZ SŁOWNA UWAGA ! UWAGA ! ODWOŁUJĘ ALARM O KLĘSKACH DLA ………………….. |

**Zasady i warunki ewakuacji**

Każdy pracownik ArcelorMittal Poland S.A. i pracownicy Wykonawców znajdujący się w strefie zagrożenia po usłyszeniu alarmu powinni natychmiast udać się do wyznaczonego w palnie operacyjo-ratowniczym miejsca ewakuacji, bądź podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją. Wyciągi z planu z zaznaczonymi miejscami ewakuacji znajdują się na Zakładach.

UWAGA:Pracownicy bezpośrednio zaangażowani przy usuwaniu awarii nie podlegają ewakuacji. Powinni natychmiast wyposażyć się w sprzęt ochrony dróg oddechowych w placówkach Stacji Nadzoru i Ratownictwa Gazowego lub skorzystać ze sprzętu umiejscowionego w szafach awaryjnych.

**Zasady kierowania ewakuacją**

Za przeprowadzenie ewakuacji w komórce organizacyjnej ArcelorMittal Poland S.A. odpowiedzialny jest mistrz, kierownik komórki, kierownik zmiany w stosunku do podległych pracowników, do którego zadań należy:

* szybkie i sprawne przeprowadzenie ewakuacji do miejsca wyznaczonego na „planie”. Wybór miejsca zależy od kierunku rozprzestrzeniania się chmury toksycznej i miejsca awarii.
* Sprawdzenie liczby pracowników, które podjęły ewakuację.
* Przekazanie informacji koordynatorowi działań ratowniczych o liczbie ewakuowanych pracowników oraz pozostałych w strefie zagrożenia.
* Stała współpraca z koordynatorem działań ratowniczych w zakresie zmieniających się warunków pogodowych (kierunek rozprzestrzeniania chmury toksycznej) i rozmiarów awarii.

**UWAGA:**

Ewakuacje należy przeprowadzić w stronę przeciwną do kierunku wiatru, a ze strefy skażonej poprzecznie do kierunku wiatru.

**8.5.5. O zasadach zachowania się z chwilą ogłoszenia alarmu**

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem substancji niebezpiecznych zachowuj się w następujący sposób:

|  |  |
| --- | --- |
| BD18249_1. Po ogłoszenie alarmu: | 2. Powiadom współpracowników  connected_multiple_big |
| 3. Opuść zagrożony teren udając się do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Wyciągi z planu z zaznaczonymi miejscami ewakuacji znajdują się na Zakładach. |  |
| 4. Podporządkuj się poleceniom kierującego ewakuacją  messenger_big | 5. Przekaż niezbędne informacje Kierującemu ewakuacją o liczbie ewakuowanych pracowników oraz pozostałych w strefie zagrożenia  messenger_big |
| 6. Pozostań w miejscu ewakuacji do czasu odwołania alarmu |  |

# 9. Wypadki i udzielanie pierwszej pomocy

**9.1. Wypadek przy pracy**

Każdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, które spowodowało lub mogło spowodować uraz należy natychmiast zgłosić do:

* Nadzorującego sprawy BHP ze strony Wykonawcy (zgodnie z Umową);
* Koordynatora BHP lub Przedstawiciela ArcelorMittal Poland S.A. (np. Kierownik Remontu, Kierownik Inwestycji, itp.),
* Biura BHP AMP

Wykonawca ma obowiązek przesłania do Biura BHP w ciągu 12 godzin od zdarzenia wypełnionego formularza „Alert BHP - Wstępna informacja o wypadku” (wzór Załącznik nr 7).

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków należy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela Biura BHP ArcelorMittal Poland S.A..

Nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania powypadkowego, jednakże nie później niż 21 dni od zaistnienia wypadku przy pracy lub ww. zdarzenia należy przekazać do Biura BHP kopię protokołu powypadkowego lub protokołu zdarzenia potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy należy niezwłocznie powiadomić o powyższym Biuro BHP. W terminie 7 dni od daty podpisania protokołu kontroli PIP należy przekazać do Biura BHP kopie wraz z załącznikami potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału pracowników zaangażowanych w wypadek w powołanym przez ArcelorMittal Poland S.A. zespole analizującym okoliczności i przyczyny zdarzenia , przedstawienia działań zapobiegawczych, osób odpowiedzialnych za realizację , terminów wykonania oraz poinformowania Biura BHP o ich wykonaniu.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania statystycznych informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następnego za miesiąc poprzedni lub bezpośrednio po zakończeniu prac (najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru) do komórki organizacyjnej Biura BHP właściwej dla danej lokalizacji Spółki, w której wykonuje prace. W statystyce za miesiąc poprzedni należy podać:

* ilość przepracowanych roboczogodzin na terenie  ArcelorMittal Poland S.A. (swoich i swoich Podwykonawców);
* łączną ilość wypadków przy pracy (swoich i swoich Podwykonawców) zaistniałych na terenie  ArcelorMittal Poland S.A. w tym:
* ilość wypadków z przerwą w pracy,
* stracone dni chorobowe w danym miesiącu z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy.

Zgłoszenie wypadku przy pracy nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego określonego w przepisach prawa pracy.

**9.2.** **Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy**

Wykonawca ma obowiązek:

* zapewnienia niezwłocznie pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
* wezwania jednostek ratowniczych
* zabezpieczenia miejsca wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia - bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z wypadkiem. Zabronione jest wprowadzenia zmian w usytuowaniu maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek.

**Dokonywanie zmian jest dopuszczalne jedynie wówczas, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia niebezpieczeństwu.**

**UWAGA:** Opóźnienie wezwania jednostek ratowniczych (karetki pogotowia, straży pożarnej, ratowników gazowych) związane np. z poinformowaniem w pierwszej kolejności innych pracowników wykonawców jest ZABRONIONE. Każda taka sytuacja będzie traktowana jako poważne naruszenie zasad obowiązujących w ArcelorMittal Poland S.A..

**9.3.** **Udzielanie pierwszej pomocy**

Każdy Wykonawca ma obowiązek posiadania wśród osób pracujących na terenie ArcelorMittal Poland S.A. osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, odpowiednio do zagrożeń, wyposażonych apteczek. Apteczki muszą być zapewnione na miejscu prowadzenia prac.

Każdej osobie, która uległa wypadkowi należy udzielić pierwszej pomocy.

Użycie apteczki przez osoby przeszkolone jest nieograniczone – fakt korzystania z jej zawartości należy wpisać do karty ewidencji wydań z apteczki prowadzonej przez Wykonawcę oraz zgłosić do Przedstawiciela ArcelorMittal Poland S.A.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – przy każdej apteczce znajduje się lista osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Pomoc medyczna (wezwanie karetki pogotowia) – należy dokonać zgodnie z instrukcjami i kartami alarmowymi obowiązującymi w każdej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A.

Numery telefonów alarmowych podano w obowiązujących kartach alarmowych, w każdej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A.

Numery telefonów alarmowych podano w obowiązujących kartach alarmowych, w każdej lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A.

**9.4. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe**

Po zaistnieniu zdarzenia potencjalnie wypadkowego, świadek zdarzenia zobowiązany jest zgłosić natychmiast powyższy fakt przełożonemu, który następnie zgłasza to do Koordynatora BHP oraz Biura BHP (Wzór zgłoszenia Załącznik nr 8)

Każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe musi być przeanalizowane przez Wykonawcę.

# 10. Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi ArcelorMittal Poland S.A.

Wykonawcy mogą używać maszyn, narzędzi i urządzeń stanowiących własność ArcelorMittal Poland S.A. na podstawie pisemnej zgody ArcelorMittal Poland S.A.. Zgodę na korzystanie z maszyn, narzędzi i urządzeń będących własnością ArcelorMittal Poland S.A. wydaje osoba odpowiedzialna/zarządzająca w imieniu ArcelorMittal Poland S.A.. Zezwolenie do obsługi maszyn udzielane jest imiennie po przedstawieniu stosownych uprawnień i po przeszkoleniu pracownika/-ów. Korzystanie z narzędzi, maszyn i urządzeń odbywa się na odpowiedzialność Wykonawcy.

# 11. Ochrona środowiska

W związku z prowadzoną działalnością Wykonawcy zobowiązani są do:

* posiadania wymaganych pozwoleń na korzystanie ze środowiska w zakresie prowadzonej działalności,
* stosowania najlepszych dostępnych technik ochrony środowiska,
* gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia działalności na terenie ArcelorMittal Poland S.A. zgodnie z posiadanymi pozwoleniami i zapisami Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. oraz obowiązującymi przepisami prawa,
* przestrzegania zasad segregacji i odpowiedniego magazynowania odpadów,
* przekazania ArcelorMittal Poland S.A. informacji o wszelkich aspektach środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością,
* minimalizowania wpływu na środowisko prowadzonej działalności.

Bezwzględnie zabrania się wlewania środków chemicznych do kanalizacji!

# 12. Kontrole w miejscu wykonywania prac

Pracownicy Biura BHP oraz każdy z pracowników ArcelorMittal Poland S.A. odpowiedzialny za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Wykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych robót   
i do sporządzania raportów.

Wykonawcy na żądanie przedstawiciela AMP mają obowiązek udostępnić dokumenty dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli.

Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas takich wizyt przez przedstawiciela ArcelorMittal Poland S.A., które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa, mogą spowodować zatrzymanie robót i wznowienie ich po wdrożeniu niezbędnych środków lub zrealizowania czynności naprawczych, uzgodnionych i zaakceptowanych przez przedstawicieli Arcelormittal Poland S.A..

Wykonawca jak i jego Podwykonawca podlega ciągłej ocenie pod względem BHP na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Stwierdzone uchybienia zgłaszane są poprzez raporty w systemie HandS – Wykonawca otrzymuje informację drogą elektroniczną (na podany przez siebie adres mailowy) i jest zobowiązany niezwłocznie podjąć działania celem usunięcia nieprawidłowości i złożyć zapewnienie, że takie zdarzenie nie będzie miało więcej miejsca. O działaniach informuje osobę wskazaną w wiadomości – osobę odpowiedzialną za obszar lub pracę po stronie ArcelorMittal Poland S.A..

Oceny będące wynikiem tych audytów zostaną wzięte pod uwagę w trakcie spotkań   
z Wykonawcami ubiegającymi się o nowe zamówienia.

# 13. Kary umowne

Wykonawca zapłaci ArcelorMittal Poland S.A. kary umowne w przypadku naruszenia przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z Załącznikiem 9 - Katalog kar, w którym ustala się kategorie przypadków naruszenia przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy się oraz wysokość kary za jednorazowe naruszenie. Kary podlegają sumowaniu.

Wykonawca będzie obciążany karą na podstawie noty wystawionej przez ArcelorMittal Poland S.A. Brak zapłaty kary umownej stanowi podstawę do rozwiązania przez ArcelorMittal Poland S.A. Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., w związku z którą dopuszczono się naruszenia bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku przyjmuje się, że do rozwiązania Umowy o Wykonanie Pracy na Terenie ArcelorMittal Poland S.A., w związku z którą dopuszczono się naruszenia, doszło z wyłącznej winy Wykonawcy.

Noty obciążeniowe będą wystawiane na bazie naruszeń stwierdzanych przez pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i zarejestrowane w systemie HandS.

Zapłaty wszystkich lub którejkolwiek z kary umownych nie wyłącza w żadnym wypadku możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne).

**14. Działania na rzecz usunięcia naruszeń.**

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zapewnienia na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. bezpieczeństwa Pracownikom, pracownikom ArcelorMittal Poland S.A., oraz wszelkim innym osobom oraz zapobieganie szkodom w mieniu i na osobie jest priorytetowym celem ArcelorMittal Poland S.A. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (lub Pracowników oraz wszelkie inne osoby za które Wykonawca lub Podwykonawca ponosi odpowiedzialność) Przepisów i Zasad BHP a także innych obowiązujących przepisów prawa, co skutkować będzie spowodowaniem lub przyczynieniem się przez Wykonawcę, Podwykonawcę, Pracownika lub inną osobę, za którą Wykonawca lub Podwykonawca ponosi odpowiedzialność, do wypadku poważnego, śmiertelnego lub ciężkiego lub też w przypadku złamania zasady „Zero alkoholu” – jeżeli co najmniej trzech Pracowników Wykonawcy lub Pracowników Podwykonawcy, zostanie zatrzymanych za próbę wejścia, wyjścia lub przebywanie na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, lub też zostaną u tych osób ujawnione na Terenie ArcelorMittal Poland S.A. napoje alkoholowe, narkotyki lub środki odurzające, ArcelorMittal Poland S.A. niezależnie od nałożenia kar umownych lub innych środków, uprawniona będzie do zastosowania środków określonych w ust. 2.
2. ArcelorMittal Poland S.A. ma prawo zawieszenia współpracy z Wykonawcą na okres do 6 miesięcy (wedle decyzji ArcelorMittal Poland S.A.), co oznacza, że ArcelorMittal Poland S.A. nie będzie kierował do Wykonawcy nowych zapytań ofertowych lub nowych ofert dotyczących współpracy ani też nie będzie przystępował do jakichkolwiek negocjacji dotyczących nowej współpracy.
3. Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji ArcelorMittal Polan S.A. niezwłocznie po jej powzięciu.
4. Po upływie okresu zawieszenia współpracy, o którym mowa w ust. 2, jeśli Wykonawca wykazał, że przedsięwziął odpowiednie i skuteczne środki w celu zapobieżenia naruszeniom Przepisów i Zasad BHP w przyszłości, a ArcelorMittal Poland S.A. środki te zaakceptowała, Wykonawca może ubiegać się o ponowne wpisanie na listę dostawców usług firmy ArcelorMittal Poland S.A. po wypełnieniu procedury:
5. Przygotowanie informacji o działaniach jakie Wykonawca zobowiąże się podjąć, aby naruszenia BHP nie miały więcej miejsca. Informacja powinna zawierać działania Zarządu (Właściciela) Wykonawcy dotyczące:

- rozwiązania problemu konkretnego naruszenia

- zaangażowania kierownictwa w poprawę BHP na pracach wykonywanych na terenie

ArcelorMittal Poland (np. audyty)

b) Prezentacja przygotowanej Informacji na spotkaniu z przedstawicielami ArcelorMittal Poland S.A.

5. Na podstawie dyskusji podjęta zostanie decyzja w przedmiocie wznowienia Współpracy z Wykonawcą i warunkach wznowienia Współpracy (rozumianych jako wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy). O decyzji Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie przez Biuro Zakupów usług ArcelorMittal Poland.

# 15. Zaświadczenie

Poświadczam otrzymanie kopii **Księgi Bezpieczeństwa dla Wykonawców ArcelorMittal Poland S.A.**

Zapoznam się i będę przestrzegać wszystkich przepisów oraz zasad zawartych   
w niniejszej publikacji, jak również wszystkich dodatkowych przepisów i zasad dotyczących wykowywanej przez moją firmę i moich Wykonawców pracy na terenie wszystkich lokalizacji ArcelorMittal Poland S.A.

Bezpieczna praca oraz stosowanie środków ochrony są obowiązkowe przy realizacji zadań na terenie ArcelorMittal Poland S.A.

W przypadku naruszenia przez podległych mi pracowników zasad i przepisów BHP, poddam się działaniom dyscyplinarnym, łącznie z wykluczeniem mojej firmy z realizacji wykonywanego zadania.

Przyjmuję również do wiadomości, że niniejsza publikacja oraz przepisy i zasady, które zawiera nie zdejmują ze mnie odpowiedzialności prawnej w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas realizacji zadania.

Oświadczam, iż wszyscy moi pracownicy, pracownicy moich Podwykonawców oraz osoby zatrudnione na podstawie innej niż stosunek pracy, będą stosować się do postanowień niniejszej publikacji.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy** |  |
| **Imię i nazwisko**  **(litery drukowane)** |  |
| **Nr dowodu osobistego** |  |
| **Podpis Wykonawcy /Pracodawcy\*** |  |
| **Data** |  |

\*lub osoby działającej w jego imieniu